Rapport d'alarmes |

Affichage
Options d'alarmes
Quand déclenche t on une alarme ?
Si l'objet de l'alarme est relatif à une position :
Si l'objet de l'alarme n'est pas relatif à une position spécifique :
Indication visuelle
Types d'alarme

Les alarmes peuvent être

- Confirmé (l'utilisateur a reconnu l'alarme en cliquant dans la boîte)
et/ou
- Remis à zéro (la valeur de l'instrument est redevenue normale ou l'état de l'alarme ne peut pas être défait)

Les alarmes qui ont été remises à zéro et reconnues disparaîtront de la liste.

Affichage

Vous pouvez redimensionner et réorganiser les colonnes en utilisant cliquer/déposer sur les titres des colonnes.
Vous pouvez trier la liste en cliquant sur la tête de colonne.

Options d'alarmes

Si vous sauvegardez et remettez à zéro une alarme, elle réapparaîtra comme une nouvelle alarme si la valeur de l'instrument ou la condition pour l'alarme est incorrecte.

Quand déclenche t on une alarme ?

- Un instrument révèle une valeur hors limite
- Pré avertissement d'une maintenance
- Une maintenance arrive à échéance
- Le bras du robot est bloqué ou en collision avec un autre robot - Voir Guide rapide pour l'opérateur
- Alarme activée par un paramètre du robot ax, Ax, A0 - Voir Message avec des paramètres du Fisa Robot

Si l'objet de l'alarme est relatif à une position :

Un panier est présent ou un panier mis dans cette position est marqué par Remarque.
Si l'objet de l'alarme n'est pas relatif à une position spécifique :

Tous les paniers présents dans les positions relatives à l'objet, seront signalés par une remarque.

Afin d'éviter que tous les paniers soient marqués par un objet à l'installation, décocher le menu suivant :
Marquer les paniers pour les alarmes globales
Vous trouverez sous le menu Alarmes
Indication visuelle

| La couleur de fond d'un panier marqué deviendra rouge clair. |

Voir aussi Couleurs et propriétés de paniers
Types d'alarme

- Générique - Alarme activée par un paramètre du robot - A0
- Préavis - Maintenance
- A échéance - Maintenance
- Excessif - Instrument
- Insuffisant - Instrument
- Pas de valeur - Instrument
- Temps de résidence maximum dans cette position dépassée - Panier
- Le temps de résidence minimal dans la position n'a pas été respecté - Panier
- Sortie - Alarme activée par un paramètre du robot - Ax: x = 1 - 64
- Position - Alarme activée par un paramètre du robot - ax: x = 1 - 65
- Dysfonctionnement - Alarme activée par un paramètre du robot - Ax: x = 1 - 64
- Bras bloqué - Activation d'une alarme par l'unité de programmation du robot