Anslutning av utgångar |

Hur man lägger till och avlägsnar anslutningar.
Vänstra panelen
Högra panelen
Nedre panelen
Hur man redigerar en utgångsanslutning
Aktion
Svarsobjekt
Se även
Anslutning av ingångar
Standard anslutning av utgångar och ingångar + svarsobjekt

Fönstret nås från menyn Program, submeny Anslutning av fysiska utgångar.

Hur man lägger till och avlägsnar anslutningar.

Anslutningsfönstret har av tre paneler:

- Vänstra panelen
- Högra panelen
- Nedre panelen För att ansluta:
  Expandera trädet genom att klicka på '+' symbolen.
  Du väljer en utgång i vänstra panelen och ett tillbehör i den högra panelen.
  Klicka på Anslut knappen
  Anslutningen läggs till listan i nedre panelen. För att avlägsna en anslutning:
  Välj en anslutning i nedre panelen:
  Klicka på Avlägsna knappen
  Vänstra panelen

  Visar ett träd som innehåller alla utgångar som kan anslutas: Endast fysiska utgångar kan anslutas. Konfigurering av utgångar och ingångar i programmeringsenheten

  Lokala fysiska visas i svart
  Gemmensamma fysiska visa i rött (externa IO moduler)

  Anslutna utgångar visas med fet stil.
  Högra panelen

  Visar ett träd med alla komponenter som kan anslutas:

  Alla tillbehör kan anslutas och är markerade med en skruvmejsel.
  Komponenter som inte kan anslutas är markerade med en överkorsad skruvmejsel.

  Anslutna tillbehör visas med fet stil.
  Nedre panelen

  Visar en lista innehållande alla skapade anslutningar. Klick på en anslutning väljer utgången i den vänstar panelen och tillbehöret i den högra panelen.

  Rutan till vänster om varje anslutning kan kryssas av om Du inte vill att aktiveringstiderna för utgången skall registreras i databasen. Databas, hur data sparas
  Hur man redigerar en utgångsanslutning

  En utgång har en egenskap kallad Aktion.
  Det anslutna tillbehöret kan ha ett svarsobjekt.
  Aktion

  Tredje kolumnen i anslutningslistan innehåller egenskapenen aktion. Denna egenskap är nödvändig för det automatiska programmet. See also Standard Anslutningar

  Dubbelklicka på anslutningen för att modifiera egenskapen aktion.

  | Aktivering Inaktivering Öppning Stängning Uppgång Nedgång Kedjemotor Tillstånd för tillträde Anslutning till ingång

  Du kan även lägga till en användardefinierad aktion. Användardefinierad

  Utan egenskapen aktion kommer inte hänsyn att tagas till anslutningen vid skapande av automatiskt program.
  Svarsobjekt

  Utgången i vänstra kolumnen i anslutninglistan kan vara i grön fetstil. Exempel:
  Robot A, Utgång 2

  Detta visar att det anslutna tillbehöret har en eller flera svarsobjekt. Svarsobjektet är nödvändigt för att testa robotprogrammet i simulering.
  Högerklicka

  Här kan Du lägga till ett svarsobjekt. Svarsobjekt