Standard Anslutningar |

Standard Anslutningar
Standardaktioner vid anslutning av utgångar
Standardaktioner vid anslutning av ingångar
Standard Anslutningar

Följande anslutningar skapas automatiskt när:

- En ny Installation skapas
- Efter strukturförändringar, genom att klicka på menyn Program och submenyn Standard anslutning av utgångar och ingångar + svarsobjekt

  Tillbehör | Utgång Aktion | Svarsobjekt | Ingång Aktion | Komponent
  Ultraljud Infraröd | Aktivering | - | US/IR fungerade ej | Ultraljud Infraröd
  - | - | - | Avkände Korg | Lastning Avlastning
  Dörr Lastning Avlastning | Tillstånd för tillträde | - | Stängd | Dörr Lastning Avlastning
  Transportörmotor Lastning Avlastning | Aktivering | - | Avkände Avlastning full | Lastning Avlastning
  Pump Agitation | Aktivering | Parametrar för svarsobjet | - | -
  Lock Inre Lock | Öppning | Svarstid = Användare Inverterat svar = Nej Omedelbart svar = Nej Svar för OL = Ja Svar för OH = Ja | Öppnad | Lock Inre Lock
  Lock Inre Lock | Stängning | Svarstid = Användare Inverterat svar = Nej Omedelbart svar = Nej Svar för OL = Ja Svar för OH = Ja | Stängd | Lock Inre Lock
  Extern Liftout | Uppgång | Svarstid = Användare Inverterat svar = Nej Omedelbart svar = Nej Svar för OL = Ja Svar för OH = Ja | Cykelslut | Extern Liftout
  Extern Liftout | Nedgång | Svarstid = 1 Sekund Inverterat svar = Nej Omedelbart svar = Nej Svar för OL = Ja Svar för OH = Ja | Cykelslut | Extern Liftout
  Kedjemotor | Kedjemotor | Svarstid = Användare Inverterat svar = Ja Omedelbart svar = Nej Svar för OL = Ja Svar för OH = Nej | Läge ej uppnått | Kedjemotor

  Standardaktioner vid anslutning av utgångar

  | Aktivering Öppning Stängning Uppgång Nedgång Kedjemotor Tillstånd för tillträde Anslutning till ingång

  Standardaktioner vid anslutning av ingångar

  | Avkände Korg Avkände Avlastning full Avkände korg på slutet av transportör Test Test (inverterad) Öppnad Stängd Cykelslut Läge ej uppnått Stoppläge Avkände Korg på någon Lastning Ugnen är inte tom Anslutning från utgång