Meny Streckkod |

För allmän information om streckkoder, se Användning av Streckkoder

Fönster för streckkodsläsarens egenskaper
Typ av läsare
Korgkodens startposition i streckkoden
Obligatorisk eller valfri etikett?
Körsätt
Manuell

Fixerad position

Du kan lägga till en streckkodsläsare till maskinen
Menyn är synlig om Du har lagt till en streckkodsläsare till någon lastningsposition.

Klicka för öppna fönstret for definition av streckkodsläsarens egenskaper.

Fönster för streckkodsläsarens egenskaper

Typ av läsare

Det finns två typer av streckkodsläsare som kan anslutas till en RS 232 serieport:

1. Fast (även kallad Laser)
2. Manuell (operatören läser etiketten manuellt)

För industriellt bruk rekommenderas fast typ. Korgen skalll ha etiketten på ett väldifineierat ställe. Läsaren installeras så att den kan läsa av etiketten när korgen placeras framför den. Den manulla läsaren kan användas exempelvis när en batch korgar kan använda samma etikett för alla korgar. Endast när en ny batch kommer fram behöver en ny etikett avläsas.

Korgkodens startposition i streckkoden
Etiketten kan innehålla en korgkod eller ej. Detta defienieras med hjälp as starttecknet för korgkod i etiketten (0 betyder att etiketten saknar korgkod). Exakt två tecken måste reserveras för korgkoden (01 till 63).

Ange startpositionen för den tvåställiga Korgkoden i streckkoden. Startposition = 0 betyder att korgkoden inte finns inkluderad i streckkoden.

Obligatorisk eller valfri etikett?
Etiketten kan vara obligatorisk eller valfri. Om den är obligatorisk kommer korgen inte att tas från lastningspositionen om etiketten saknas eller är defekt. On den är valfri kommer korgen att tas även om etiketten inte är ÖK och korgen kommer att associeras till den senast lästa etiketten. För den fasta typen är Obligatorisk standard, för den manuella, Valfri.

Se även Hur Fisa Logger hanterar streckkoder

Körsätt

Manuell
För manuell läsare är det operatören som ingriper för att avläsa en ny etikett.

Fixerad position
För den fasta typen är det roboten som styr när etiketten skall avläsas. Deta sker genom att koppla läsaren till en utgång som styrs av roboten. Om etiketten inte har avlästs inom det förutbestämda tidsintervallet, valigtvis 0,5 sekunder, sänder läsaren ett specialtecken, Can = ASCII 24, för detta ändamål.

I det fall etiketten innehåller en korgkod (rengöringsprogrammets nummer), är Fisa Logger i stånd att sända Next Program till Programmeringsenheten. För en maskin som inte är utrustad med Fisa Logger behövs en specifik modul ansluten till Master Slave nätverket för att sända Next Program till Programmeringsenheten.
Se Hur Fisa Logger hanterar streckkoder