Connessioni Predefinite |

Connessioni Predefinite
Azioni predefinite alla connessione delle Uscite
Azioni predefinite alla connessione degli Ingressi
Connessioni Predefinite

Le connessioni seguenti vengono effettuate automaticamente quando:

- Creare una Nuova Installazione
- Dopo modifiche alla struttura, cliccando Menu Programma e sottomenu Connessioni predefinite Ingressi/Uscite + Automatismi di Simulazione

  Accessorio | Uscita Azione | Automatismi di Simulazione | Ingresso Azione | Componente
  Ultrasuoni Infrarosso | Attivazione | - | Difetto US/IR | Ultrasuoni Infrarosso
  - | - | - | Presenza Cestello | Carico Scarico
  Porta Carico Scarico | Autorizzazione all'Accesso | - | Chiuso | Porta Carico Scarico
  Motore di trasporto Carico Scarico | Attivazione | - | Trovato Carico Pieno | Carico Scarico
  Pompa Agitazione | Attivazione | Parametri per Automatismo di Simulazione | - | -
  Coperchio Coperchio Interno | Apertura | Tempo di risposta = Utente Risposta Inversa = No Risposta Immediata = No Risposta ad OL = Si Risposta ad OH = Si | Aperto | Coperchio Coperchio Interno
  Coperchio Coperchio Interno | Chiusura | Tempo di risposta = Utente Risposta Inversa = No Risposta Immediata = No Risposta ad OL = Si Risposta ad OH = Si | Chiuso | Coperchio Coperchio Interno
  Liftout Esterno | Salita | Tempo di risposta = Utente Risposta Inversa = No Risposta Immediata = No Risposta ad OL = Si Risposta ad OH = Si | Fine Ciclo | Liftout Esterno
  Liftout Esterno | Discesa | Tempo di risposta = 1 Secondo Risposta Inversa = No Risposta Immediata = No Risposta ad OL = Si Risposta ad OH = Si | Fine Ciclo | Liftout Esterno
  Motore Catena | Motore Catena | Tempo di risposta = Utente Risposta Inversa = Si Risposta Immediata = No Risposta ad OL = Si Risposta ad OH = No | Catena Non in Passo | Motore Catena

  Azioni predefinite alla connessione delle Uscite

  | Attivazione Apertura Chiusura Salita Discesa Motore Catena Autorizzazione all'Accesso Connessione ad un Ingresso

  Azioni predefinite alla connessione degli Ingressi

  | Presenza Cestello Trovato Carico Pieno Presenza cestello al termine del trasportatore a catena Feed-back Feed-back (inverso) Aperto Chiuso Fine Ciclo Catena Non in Passo Posizione di arresto Presenza Cestello sui posti di Carico Il forno non è vuoto Connessione da un'Uscita