Rapport över Alarm |

Grafik
Alarm Optioner
När utlöses ett Alarm?
Om objektet för alarmet är avkomma till en korgposition:
Om objektet för alarmet inte är avkomma till en korgposition:
Visuell Indikation
Alarmtyper

Alarm kan var

- Bekräftad (användaren har bekräftat Alarmet genom att klicka i boxen)
och/eller
- Återställt (instrumentvärdet har blivit normalt igen eller alarmvillkoret kan inte återställas)

Alarm som har blivit Återrställda och Bekräftade kommer att försavinna från listan

Grafik

Du kan ändra storlek och ordning på kolumnerna genom släpa och dra operationer på kolumntitlarna
Du kan sortera listan genom att klicka på en kolumntitel

Alarm Optioner

Om Du sparar och raderar ett alarm, kommer det att återuppstå som ett nytt alarm om inte villkoren för alarmet har återställts.

När utlöses ett Alarm?

- Ett instrument uppvisar ett värde utanför intervallet
- Ett underhåll ger förvarning
- Ett underhåll förfaller
- Blockerad robotarm eller kollission med en annan robot - Se Operatörens snabbhjälp
- Alarm aktiverat av robotparameter ax, Ax, A0 - Se Meddelanden med parametrar från Fisa robot

Om objektet för alarmet är avkomma till en korgposition:

En korg som redan finns eller som placeras i positionen markeras med Anmärkning.
Om objektet för alarmet inte är avkomma till en korgposition:

Alla korgar som finns i positioner som är avkomma till objektet markeras med anmärkning.

För att undvika att alla korgar markeras av ett alarm från Installationsnivå, avmarkera följande undermeny:
Markera korgar för Globala Alarm
Du finner den under menyn Optioner
Visuell Indikation

| En markerad korg får sin bakgrundsfärg till röd: |

Se även Korgfärger och korgegenskaper
Alarmtyper

- Generiskt - Alarm aktiverat av robotparameter - A0
- Förvarning - Underhåll
- Förfallet - Underhåll
- Överstigande - Instrument
- Otillräcklig - Instrument
- Inget värde - Instrument
- Max processuppehållstid i positionen har överskridits - Korg
- Min processuppehållstid i positionen har ej respekterats - Korg
- Utgång - Alarm aktiverat av robotparameter - Ax: x = 1 - 64
- Position - Alarm aktiverat av robotparameter - ax: x = 1 - 65
- Misslyckades - Alarm aktiverat av robotparameter - Ax: x = 1 - 64
- Blockerad Arm - Alarm aktiverat av Robotens Programmeringsenhet