Menú Códigos de Barras |

Para información general sobr códigas de barras, ver Utilización de Códigos de Barras

Ventana de propiedades del lector de código de barras
Tipo de lector
Posición de inicio del Código de cesta en el código de barras
Etiqueta obligatoria u opcional?
Modos de operación
Manual

Posición fija

Un lector de código de barras puede ser añadido a la máquina.
Este menú es visible si se ha añadido un lector de código de barras a una posición de carga.

Clicando abre la ventana de definición de propiedades del lector de códigos de barra.

Ventana de propiedades del lector de código de barras

Tipo de lector

Existen dos tipos de lectores que pueden ser contectados a un puerto serial RS 232:

1. Fijo (tambien llamado Laser)
2. Manual (el operador lee la etiqueta manualmente)

En la industria el tipo recomendado es fijo. La cesta debe llevar la etiqueta en una posición física bien definida. El lector es instalado de manera que la etiqueta pueda ser leída al posicionarse la cesta frente al éste. El lector manual puede usarse por ejemplo cuando un lote de cestas puede usar la misma etiqueta para todas las cestas. Solo cuando llega un nuevo lote se tiene que leeer una nueva etiqueta.

Posición de inicio del Código de cesta en el código de barras
La etiqueta puede contener o no no un código de cesta. Esto viene identificado por el carácter de inicio para el código de cesta en la etiqueta (0 significa que la etiqueta no contiene código de cesta). Exactamente dos carácteres deben ser reservados en la etiqueta para contener el código de cesta (01 a 63).

Definir la posición de inicio del Código de cesta (dos posiciones) en la línea de Código de barras Posición de inicio =0 quiere decir que el código de cesta no viene incluido en el código de barras.

Etiqueta obligatoria u opcional?
La etiqueta pude ser obligatria u opcional. Si es obligatoria, la cesta no se cogerá de posición de carga si la etiqueta no existe o es defectuosa. Si es opcional, la cesta se tomará aún si la etiqueta no es buena, y será asociada a la última etiqueta leída. Para el lector fijo el defecto es Obligatorio y para el lector manual e defecto es Opcional.

Ver también Como Fisa Logger maneja los códigos de barras

Modos de operación

Manual
Para el lector manual es un operador quien interviene para leer una nueva etiqueta.

Posición fija
Para el lector fijo es el robot quien comanda la lectura en el momento justo. Esto se lleva a cabo mediante una conexión de salida gestionada por el robot. Si la etiqueta no ha sido leída dentro del tiempo especificado, típicamente 0.5 segundos, el lector enviará un carácter especial, Can = ASCII 24, para este efecto.

En el caso que la etiqueta contenga un código de cesta (el programa de limpieza), Fisa Logger es capable de enviar el Next Program a la unidad de programación. Para una máquina que no está equipada con Fisa Logger, se require de un módulo específico, conectado a la red Master Slave para enviar el Next Program a la unidad de programación.
Ver Como Fisa Logger maneja los códigos de barras