Conexiones Predefinidas |

Conexiones Predefinidas
Acciones predefinidas al conectar Salidas
Acciones predefinidas al conectar Entradas
Conexiones Predefinidas

Las siguientes conexiones son automáticamente creadas cuando:

- Creación de una Nueva Instalación
- Después de modificaciones de estructura, clicando el menú Programa y el submenú Conexiones de salidas y entradas predefinidas + objetos de respuesta

  Accesorio | Salida Acción | Objeto de Respuesta | Entrada Acción | Componente
  Ultrasonidos Infrarrojo | Activación | - | US/IR falló | Ultrasonidos Infrarrojo
  - | - | - | Cesta detectada | Puesto de carga Descarga
  Puerta Puesto de carga Descarga | Acceso permitido | - | Cerrado | Puerta Puesto de carga Descarga
  Motor de transporte Puesto de carga Descarga | Activación | - | Se detectó carga llena | Puesto de carga Descarga
  Bomba Agitación | Activación | Parámetros del Objeto de Respuesta | - | -
  Tapa Tapa Interna | Apertura | Tiempo de respuesta = Usuario Respuesta inversa = No Respuesta Inmediata = No Respuesta para OL = Sí Respuesta para OH = Sí | Abierto | Tapa Tapa Interna
  Tapa Tapa Interna | Cerrada | Tiempo de respuesta = Usuario Respuesta inversa = No Respuesta Inmediata = No Respuesta para OL = Sí Respuesta para OH = Sí | Cerrado | Tapa Tapa Interna
  Liftout externo | Ascenso | Tiempo de respuesta = Usuario Respuesta inversa = No Respuesta Inmediata = No Respuesta para OL = Sí Respuesta para OH = Sí | Fin de Ciclo | Liftout externo
  Liftout externo | Descenso | Tiempo de respuesta = 1 Segundo Respuesta inversa = No Respuesta Inmediata = No Respuesta para OL = Sí Respuesta para OH = Sí | Fin de Ciclo | Liftout externo
  Motor de cadena | Motor de cadena | Tiempo de respuesta = Usuario Respuesta inversa = Sí Respuesta Inmediata = No Respuesta para OL = Sí Respuesta para OH = No | Paso no obtenido | Motor de cadena

  Acciones predefinidas al conectar Salidas

  | Activación Apertura Cerrada Ascenso Descenso Motor de cadena Acceso permitido Conexión a entrada

  Acciones predefinidas al conectar Entradas

  | Cesta detectada Se detectó carga llena Detectó cesta en la posición final del transportador Prueba Prueba (inversa) Abierto Cerrado Fin de Ciclo Paso no obtenido Posición de paro Cesta detectada en cualquier Descarga El horno no está vacío Conexión de salida