Registro Allarmi |

Visualizza
Opzioni di Allarme
Quando scatta un allarme?
Se l'oggetto dell'allarme è relativo ad una posizione:
Se l'oggetto dell'allarme non è relativo ad una specifica posizione:
Indicazione visiva
Tipi di Allarme

Gli allarmo possono essere

- Confermato (L'Utente ha preso visione dell'allarme cliccando l'apposita casella)
e/o
- Resettato (il valore dello strumento è tornato normale o non è possibile resettare la condizione di allarme)

Gli Allarmi riconosciuti e resettati saranno tolti dalla lista.

Visualizza

E' possibile ridimensionare e riordinare le colonne con le operazioni clicca/trascina sul titolo delle colonne.
E' possibile ordinare il contenuto della lista facendo clic sul titolo della colonna.

Opzioni di Allarme

Se si salva e si elimina un Allarme, esso riapparirà come un nuovo Allarme se il valore dello strumento o la condizione dell'allarme non è corretto.

Quando scatta un allarme?

- Uno strumento rileva un valore oltre i limiti assegnati
- Un preavviso di manutenzione
- Una manutenzione diventa scaduta
- Braccio del Robot bloccato o collisione con altro Robot - Vedi Guida Rapida per l'Operatore
- Attivazione di Allarme per parametro inviato da Robot ax, Ax, A0 - Vedi Messaggi con parametri dal Robot Fisa

Se l'oggetto dell'allarme è relativo ad una posizione:

Un cestello presente al momento o che venga immesso in questa posizione verrà Contrassegnato.
Se l'oggetto dell'allarme non è relativo ad una specifica posizione:

Tutti i cestelli presenti in posizioni servite dall'oggetto, verranno contrasegnati.

Per evitare che tutti i cestelli siano marcati da un allarme a livello di installazione, disabilitare il seguente menu:
Marca i cestelli per Allarme Globale
Lo si può trovare in basso nel menu Allarmi
Indicazione visiva

| Un cestello contrassegnato assumerà il colore di fondo rosso chiaro. |

Vedere anche Colore e Proprietà del cestello
Tipi di Allarme

- Generico - Attivazione di Allarme per parametro inviato da Robot - A0
- Preavviso - Manutenzione
- Scaduto - Manutenzione
- Eccedente - Strumento
- Insufficiente - Strumento
- Manca valore - Strumento
- E' stato superato il tempo massimo di residenza del processo - Cestello
- Il tempo minimo di permanenza nella posizione non è stato rispettato - Cestello
- Uscita - Attivazione di Allarme per parametro inviato da Robot - Ax: x = 1 - 64
- Posizione - Attivazione di Allarme per parametro inviato da Robot - ax: x = 1 - 65
- Difetto - Attivazione di Allarme per parametro inviato da Robot - Ax: x = 1 - 64
- Braccio bloccato - Attivazione di Allarme generato dalla Unità di Programmazione