Standardverbindungen |

Standardverbindungen
Standard Actions when connecting Outputs
Standard Actions when connecting Inputs
Standardverbindungen

The following connections are automatically created using available outputs and inputs when:

- Creating a New Installation
- After structure modifications, clicking on the Program menu and submenu Standardverbindungen für Ausgänge, Eingänge und Rückmelde-Objekte

  Zubehör | Ausgang Vorgang | Rückmeldungs-Objekt | Eingang Vorgang | Equipment Item
  Ultraschall Infrarot | Aktivierung | - | US/IR Failed | Ultraschall Infrarot
  - | - | - | Korb gefunden | Ladestation Entladestation
  Tür Ladestation Entladestation | Zutritt Erlaubniß | - | Geschlossen | Tür Ladestation Entladestation
  Motor, Förderband Ladestation Entladestation | Aktivierung | - | Gefüllte Ladestation entdeckt | Ladestation Entladestation
  Pumpe Agitation | Aktivierung | Parameters for Response Object | - | -
  Deckel Innerer Deckel | Öffnen | Zeit für Rückmeldung = Benutzer Invertierte Rückmeldung = Nein Immediate Response = Nein Rückmeldung für OL = Ja Rückmeldung für OH = Ja | Geöffnet | Deckel Innerer Deckel
  Deckel Innerer Deckel | Schließen | Zeit für Rückmeldung = Benutzer Invertierte Rückmeldung = Nein Immediate Response = Nein Rückmeldung für OL = Ja Rückmeldung für OH = Ja | Geschlossen | Deckel Innerer Deckel
  Externer Liftout | Aufwärts | Zeit für Rückmeldung = Benutzer Invertierte Rückmeldung = Nein Immediate Response = Nein Rückmeldung für OL = Ja Rückmeldung für OH = Ja | Zyclus beendet | Externer Liftout
  Externer Liftout | Abwärtshub | Zeit für Rückmeldung = 1 Sekunde Invertierte Rückmeldung = Nein Immediate Response = Nein Rückmeldung für OL = Ja Rückmeldung für OH = Ja | Zyclus beendet | Externer Liftout
  Motor, Kettenförderer | Motor, Kettenförderer | Zeit für Rückmeldung = Benutzer Invertierte Rückmeldung = Ja Immediate Response = Nein Rückmeldung für OL = Ja Rückmeldung für OH = Nein | Step nicht erreicht | Motor, Kettenförderer

  Standard Actions when connecting Outputs

  | Aktivierung Öffnen Schließen Aufwärts Abwärtshub Motor, Kettenförderer Zutritt Erlaubniß Verbindung zum Eingang

  Standard Actions when connecting Inputs

  | Korb gefunden Gefüllte Ladestation entdeckt Korb am Ende des Laufbandes gefunden Feedback Feed-back (Invertiert) Geöffnet Geschlossen Zyclus beendet Step nicht erreicht Stopp-Position Korb an einer der Ladestationen gefunden Heizofen ist nicht leer Verbindung vom Ausgang