Menu de code à barres |

Pour des informations générales au sujet des Codes à barres, voir Emploi des codes à barres

Fenêtre de propriétés pour le lecteur de bar code
Type de lecteur
Position de démarrage pour le code panier dans le code barre
Étiquette Obligatoire ou Facultative?
Modes de fonctionnement
Manuel

Fixé

Vous pouvez ajouter un lecteur de code à barres à la machine.
Ce menu est évident si vous avez ajouté un lecteur de code à barres à n'importe quelle position de chargement.

Un clique ouvre la fenêtre de définition de propriétés pour le lecteur de bar code.

Fenêtre de propriétés pour le lecteur de bar code

Type de lecteur

Il y a deux types de lecteurs de bar code qui peuvent être reliés à une porte série de RS 232:

1. Fixe (également appelé Laser)
2. Manuel (l'opérateur lit manuellement l'étiquette)

Dans l'industrie, le type recommandé est fixe. Les paniers doivent avoir l'étiquette à une position physique spécifique. Le lecteur de bar code est monté de sorte que l'étiquette puisse être lue quand le panier est placé devant lui. Le lecteur manuel peut être employé par exemple quand une série de paniers peut employer la même étiquette pour chaque panier. Seulement quand un nouveau lot arrive une nouvelle étiquette doit être lue.

Position de démarrage pour le code panier dans le code barre
L'étiquette peut contenir un code de panier ou pas. Ceci est identifié par le caractère initial pour le code de panier dans l'étiquette (le 0 veut dire qu'aucun code de panier est contenu dans l'étiquette). Exactement deux caractères doivent être réservés dans l'étiquette pour le code de panier (01 à 63).

Entrer la position initiale du code panier à deux caractères dans le code barre Position de départ = 0 signifie qu'aucun code panier n'est inclus dans le code barre.

Étiquette Obligatoire ou Facultative?
L'étiquette peut être obligatoire ou facultative. Si obligatoire, le panier ne sera pas pris de la position de chargement si l'étiquette est absente ou incorrecte. Si facultatif, le panier sera pris, même si l'étiquette n'est pas OK, et elle sera associée à la dernière étiquette lue. Pour le lecteur fixe le défaut est obligatoire et pour le lecteur manuel le défaut est facultatif.

Voir aussi Comment le Fisa Logger gère des codes à barres

Modes de fonctionnement

Manuel
Pour le lecteur manuel c'est un opérateur qui intervient quand une nouvelle étiquette doit être lue.

Fixé
Pour le lecteur fixe c'est le robot qui commande la lecture, au moment approprié. Ceci est accompli en reliant le lecteur à une sortie qui est contrôlé par le programme de robot. Si l'étiquette n'a pas été lue dedans le temps indiqué, en général 0,5 secondes, le lecteur renverra un caractère spécial, Can = ASCII 24, à cette fin.

Dans le cas quand l'étiquette contient un code de panier (le programme de nettoyage), Fisa Logger est capable d'envoyer le Next Program (prochain programme) à l'unité de programmation. Pour une machine non équipée du Fisa Logger, un module spécifique relié au réseau Maître Esclave est exigé pour envoyer le Next Program (prochain programme) à l'unité de programmation.
Voir Comment le Fisa Logger gère des codes à barres