ES Físicas, Flags, Comunes, Locales |

Entradas y Salidas pueden ser Físicas o Flags Locales y Comunes son relevantes solo cuando más de una unidad de programación conectadas en red Master Slave. Ver también el manual de programación Fisa TR 2000 para más información.
Las entradas y salidas pueden tener cuatro configuraciones diferentes:

- Entradas y Salidas Locales son los 16 primeros y se encuentran en la unidad de programación, de I 01 a I 16 y de O 01 a O 16
- Entradas y Salidas Comunes en grupos de 8 requieren de una o más (máx 6) módulos de expansión con 8 entradas / salidas, de I 17 a I 64 y de O 17 a O 64 Estas entradas / salidas pueden ser leidas / controladas por cualquier programador en la red Master Slave.
- Flags Locales: son gestionados internamente en el programador y abarcan de I 17 a I 64 y de O 17 a O 64 según la configuración de las entradas y salidas.
- Flags Comunes: pueden ser gestionados por cualquier programador en la red Master Slave y abarcan de I 17 a I 64 y de O 17 a O 64 según la configuración de las entradas y salidas.

La configuración de entradas / salidas, depende de los parámetros 'Number of outputs: nn' y 'Number of inputs: nn' registrados en programa Config, siendo nn un múltiplo de 8. Ver Config
Entradas y Salidas Locales son los 16 primeros y se encuentran en la unidad de programación, Si no existen módulos de expansión y no hay necesidad de flags comunes especificar lo siguiente en el programa Config: 'Number of outputs: 16' y 'Number of inputs: 16' (ver también flags comunes).
Entradas y Salidas Comunes todos aquellos entre 17 y 'Number of inputs: nn', siendo nn múltiplo de 8. Es necesario especificar el número de entradas y salidas físicas en el programa Config.
Ejemplo:
'Number of outputs: 32' y 'Number of inputs: 32', especifica que habrán 16 entradas / salidas físicas (las primeras 16) + 16 entradas / salidas comunes a través 2 módulos de expansión; el resto, hasta 64 son flags locales.
Flags Comunes: aquellos de 'Number of inputs: nn'+1 a 'Number of outputs: nn'.
Ejemplo:
'Number of outputs: 32' y 'Number of inputs: 24', especifica que habrán 16 entradas / salidas físicas (las primeras 16) + 8 entradas / salidas comunes (de 17 a 24) a través de un módulo de expansión + 8 flags comunes (de 25 a 32); el resto, hasta 64 son flags locales.
NOTA: no se requieren de módulos exteriores para flags comunes: en este caso simplemente especifique un 'Number of outputs: nn' más elevado que 'Number of inputs: 16'. La diferencia será el número de flags comunes disponibles.
Flags Locales: son todos mayores de 'Number of outputs: nn' y hasta 64.