Connexions par défaut |

Connexions par défaut
Actions prédéfinies à la connexion des Sorties
Actions prédéfinies à la connexion des Entrées
Connexions par défaut

Les connexions suivantes sont créées automatiquement quand :

- Création d'une Nouvelle Installation
- Après les modifications de la structure, cliquer sur le menu Programme puis le sous-menu Connexions de Sorties et d'entrées par défaut + Objets de réponse

  Accessoire | Sortie Action | Objet de réponse | Entrée Action | Composant
  Ultrasons Infrarouge | Activation | - | Dysfonctionnement US/IR | Ultrasons Infrarouge
  - | - | - | Panier détecté | Chargement Déchargement
  Porte Chargement Déchargement | Permission d'accès | - | Fermé | Porte Chargement Déchargement
  Moteur du convoyeur Chargement Déchargement | Activation | - | Chargement plein détecté | Chargement Déchargement
  Pompe Agitation | Activation | Paramètres pour les Objets de réponse | - | -
  Couvercle Couvercle intérieur | Ouverture | Temps de réponse = Utilisateur Réponse inversée = Non Réponse immédiate = Non Réponse pour OL = Oui Réponse pour OH = Oui | Ouvert | Couvercle Couvercle intérieur
  Couvercle Couvercle intérieur | Fermeture | Temps de réponse = Utilisateur Réponse inversée = Non Réponse immédiate = Non Réponse pour OL = Oui Réponse pour OH = Oui | Fermé | Couvercle Couvercle intérieur
  Lift Out externe | Montée | Temps de réponse = Utilisateur Réponse inversée = Non Réponse immédiate = Non Réponse pour OL = Oui Réponse pour OH = Oui | Fin de cycle | Lift Out externe
  Lift Out externe | Descente | Temps de réponse = 1 Seconde Réponse inversée = Non Réponse immédiate = Non Réponse pour OL = Oui Réponse pour OH = Oui | Fin de cycle | Lift Out externe
  Moteur de chaîne | Moteur de chaîne | Temps de réponse = Utilisateur Réponse inversée = Oui Réponse immédiate = Non Réponse pour OL = Oui Réponse pour OH = Non | Chaîne pas en Position | Moteur de chaîne

  Actions prédéfinies à la connexion des Sorties

  | Activation Ouverture Fermeture Montée Descente Moteur de chaîne Permission d'accès Connexion à une entrée

  Actions prédéfinies à la connexion des Entrées

  | Panier détecté Chargement plein détecté Panier détecté fin du convoyeur Feed-back Feed-back (inversé) Ouvert Fermé Fin de cycle Chaîne pas en Position Position d'arrêt Panier détecté sur n'importe quel Chargement Le four n'est pas vide Connexion de la sortie