Användning av Streckkoder |

Tillverkare måste ha kontroll över sina operationer. Rätt användning av streckkoder minimerar risken för mänskliga fel.

I en Fisa rengöringsmaskin, kan streckkoderna registreras för varje korg. Denna option kräver Fisa Logger licens. Se Fisa Logger Streckkoderna kan även användas för att identifiera korgkoden och följdaktligen det rätta rengöringsprogrammet att utföra på korgen.

Generell användning
Hur Fisa Logger hanterar streckkoder
Fisa Logger erhåller korgkoden från roboten
Sändning av Next Program till roboten
Grunder
Streckkodssymbologier och etikettstandarder
Endast numeriska streckkoder
Alfanumeriska streckkoder
2 dimensionella streckkoder
Industristandarder för streckkoder och etiketter
Referenser

Generell användning

En tillverkare har oftast sitt eget streckkodssytem för intern hantering av produktionsbatcher. Streckkoderna kan även användas för att identifiera korgkoden och följdaktligen det rätta rengöringsprogrammet att utföra på korgen. För att implementera igenkänning av korgkod från streckkoden bör vi kunna svara på följande:

- Streckkodens symbologi och hur streckkoden används
- Kommer streckkoden att avläsas när korgen når ett förutbestämt läge? (fix Scanner) Korgkodens startposition i streckkoden
  Var och hur kommer etiketterna att fästas på korgen?
- Kommer sttreckkoder att läsas in för en kö av korgar? (portabel Scanner, trådlös eller ej)
- Finns utrymme i streckkoden (två fria numeriska tecken) för att hålla korgkoden = rengöringsprogrammet?
- Är det möjligt att skapa associationer om inget utrymme för korgkoden finns? Streckkodsassociationer Vänligen Kontakta Fisa
- Särskilda preferenser för märke/typ av streckkodsscanner.

Hur Fisa Logger hanterar streckkoder

Fisa Logger erhåller korgkoden från roboten
När en korg detekteras (avkännare på en lastningsposition kopplad till en ingång) exekverar roboten följande instruktioner:

1. Code 00 Radera kodcell för avläsning av nästa program
2. * 99 [RC] Läs kod för Logger
   Se Meddelanden med parametrar från Fisa robot
3. Stat.Rd.Inputs 00 to 00 Avläs nästa programnummer
   Sänder värdet till PC som kör Fisa Logger. Fisa Logger använder detta värde som korgkod.

Next Program kan anges på olika sätt:

1. Operatören trycker tangenten PROGR på mikrotermianlen och knappar in Next Program manuellt.
2. Korgen har binära etiketter för avläsning av korgkod.
   Next Program sätts med instruktionen Prog.Rd.Inputs 01 to 06 innan instruktionerna ovan exekveras.
3. Korgen har en streckkod som innehåller korgkoden. Se Korgkodens startposition i streckkoden
4. Korgen har en streckkod där associationer har skapats till korgkoden. - Vänligen Kontakta Fisa

Sändning av Next Program till roboten
De senaste två metoderna för att ange Next Program kräver att PCn sänder en instruktion till roboten. Detta är ett undantag från den generellt annammade strategin för Fisa Logger: En dator (PC) är inte lika tillförlitlig som Programmeringsenheten. Av denna anledning är Fisa Loggers roll endast att observera, inte att kontrollera maskinen. Eftersom Next Program inte påverkar vare sig operatörens eller maskinens säkerhet är detta emellertid acceptabelt. Se Maskin - Dator

När en korg avkänns på lastningspositionen, Fisa Logger inspects the last item in list of barcodes corresponding to the loading position. Om en rätt formatterad korgkod upptäcks sänds en instruktion till roboten att ändra Next Program till denna korgkod. När instruktionerna 1 till 3 ovan exekveras kommer korgkoden att bli den avsedda. OBS! Robotprogrammet ansvarar för avgörandet om huruvida korgkoden är giltig (korgsekvens defierad) eller ej. Masterkorg

Grunder

Streckkodssymbologier och etikettstandarder
Streckkodssymbologin definierar de tekniska detaljerna för en viss streckkodstyp: tjockleken på strecken, fonter, kodningsmetoder, checksum, osv

Endast numeriska streckkoder

EAN-13 | European Article Numbering international retail product code
EAN-8 | Compressed version of EAN code for use on small products
UPC-A | Universal product code seen on almost all retail products in the USA and Canada
UPC-E | Compressed version of UPC code for use on small products
Code 11 | Used primarily for labeling telecommunications equipment
Interleaved 2 of 5 | Compact numeric code, widely used in industry, air cargo, other applications
Industrial 2 of 5 | Older code not in common use
Standard 2 of 5 | Older code not in common use
Codabar | Older code often used in library systems, sometimes in blood banks
Plessey | Older code commonly used for retail shelf marking
MSI | Variation of the Plessey code commonly used in USA
PostNet | Used by U.S. Postal Service for automated mail sorting

Alfanumeriska streckkoder

Code 39 | General-purpose code in very wide use world-wide
Code 93 | Compact code similar to Code 39
Code 128 | Very capable code, excellent density, high reliability; in very wide use world-wide
LOGMARS | Same as Code 39, this is the U.S. Government specification

2 dimensionella streckkoder

PDF417 | Excellent for encoding large amounts of data
DataMatrix | Can hold large amounts of data, especially suited for making very small codes
Maxicode | Fixed length, used by United Parcel Service for automated package sorting
QR Code | Used for material control and order confirmation
Data Code
Code 49
16K

Industristandarder för streckkoder och etiketter

Bookland EAN | encodes ISBN numbers, used internationally to mark books
ISSN and the SISAC Barcode | International Standard Serial Numbering
OPC | Optical Industry Association barcode for marking retail optical products
UPC Shipping Container Symbol | ITF-14
Co-Operative labels | Located under software

Referenser

Barcode for Beginners
The Barcode Software Center
BarcodeFAQ.com
Some Useful Information about Barcodes
Worth Data UK (tillverkare)
Barcode Scanners
Barcode Scanners pmi (tillverkare)