IOs physiques, flags, communs, locaux |

Les entrées et sorties peuvent être physiques ou être des flags. Local et en commun ne s'applique qu si il y a plus d'un programmateur connecté au réseau maître/esclave. Voir votre manuel d'utilisation Fisa TR 200 pour plus de renseignements.
Les entrées et sorties peuvent avoir quatre configurations différentes :

- Entrées et sorties locales : ce sont les premiers 16 et ils se trouvent sur le programmateur, de I 01 à I 16 et de O 01 à O 16
- Entrées et sorties partagées : en groupe de 8 et ils ont besoin d'un ou plusieurs modules d'expansion (max 6) avec 8 entrées/sorties, de I 17 à I 64 et de O 17 à O 64 Ces entrées/sorties peuvent être testées/contrôlées par un programmateur connecté au réseau maître/esclave.
- Flags locaux : ils sont gérés en interne par le programmateur et varient de de I 17 à I 64 et de O 17 à O 64 selon la configuration des entrées et sorties.
- Flags partagés : ils peuvent être gérés par un programmateur connecté sur le réseau maître/esclave et varient entre de I 17 à I 64 et de O 17 à O 64 selon la configuration des entrées et sorties.

La configuration des entrées/sorties, dépend sur les articles 'Nombre de sorties : nn' et 'Nombre d'entrées : nn' qui se trouvent dans le programme Config où nn doit être un numéro qui est un multiple de 8. Voir Config
Entrées et sorties locales : ce sont les premiers 16 et ils se trouvent sur le programmateur, Si vous n'avez pas de modules d'expansion et si vous n'avez pas besoin d'utiliser des flags partagés, spécifier l'information suivante dans le programme Config : 'Nombre de sorties : 16' et 'Nombre d'entrées : 16' (voir également flags partagés).
Entrées et sorties partagées : tous ceux entre 17 et 'nombre d'entrées : nn', avec nn étant un multiple de 8. Il est nécessaire de spécifier le nombre d'entrées et de sorties physiques dans le programme de Config.
Exemple :
'Nombre de sorties : 32' et 'Nombre d'entrées : 32', spécifie qu'il y a aura 16 entrées/sorties locales (les premières 16) + 16 entrées/sorties partagées à travers 2 modules d'expansion; les autres jusqu'à 64 sont des flags locaux.
Flags partagés : ceux de 'Nombre d'entrées : nn'+1 à 'Nombre de sorties : nn'.
Exemple :
Nombre de sorties: 32' et 'Nombre d'entrées : 24', spécifie qu'il y a aura 16 entrées/sorties locales (les premiers 16) + 8 entrées/sorties partagées (de 17 à 24) à travers un module d'expansion + 8 flags partagés (de 25 à 32); les autres jusqu'à 64 sont des flags locaux.
NB : il n'est pas nécessaire d'avoir des modules d'expansion pour avoir des flags partagés : Dans ce cas, définissez simplement un 'Nombre de sorties : nn' supérieur à 'Nombre d'entrées : 16' et la différence entre les deux définit combien de flags partagés sont disponibles.
Flags locaux : tous ceux au dessus de 'Nombre de sorties : nn' et jusqu'à 64.