IOs fysiska, flaggor, gemensamma, lokala |

Ingångar och utgångar kan vara fysiska eller Flaggor. Lokala och gemensamma är relevant endast när fler än en programmeringsenhet är anslutna till master slave nätverket. Se även Din Fisa TR 2000 manual för mer information.
Ingångar och utgångar kan ha fyra olika konfigurationer:

- Lokala ingångar och utgångar: de är de första 16 och återfinns i programmeringsenheten, från I 01 till I 16 och från O 01 till O16
- Delade ingångar och utgångar: i grupper om 8 kräver de en eller flera (max 6) expansionsmoduler med 8 ingångar/utgångar, från I 17 till I 64 och från O 17 till O 64 Dessa ingångar/utgångar kan avläsas/ställas från valfri programmeringsenhet som är ansluten till master slave nätverket.
- Lokala flaggor: hanteras internt av programmeringsenheten och kan vara från I 17 till I 64 och från O 17 till O 64 beroende på konfigurationen av ingångar och utgångar.
- Delade flaggor: hanteras av valfri programmeringsenhet som är ansluten till master slave nätverket och kan vara från I 17 till I 64 och från O 17 till O 64 beroende på konfigurationen av ingångar och utgångar.

Konfigurationen av ingångar/utgångar. beror av elementen 'Number of outputs: nn' och 'Number of inputs: nn' som återfinns i programmet Config där nn är en multipel av 8. Se Config
Lokala ingångar och utgångar: de är de första 16 och återfinns i programmeringsenheten, Om Du inte har några expansionsmoduler och det inte finns behov av delade flaggor, specificera följande i Config: 'Number of outputs: 16' och 'Number of inputs: 16' (se även delade flaggor).
Delade ingångar och utgångar: all de från 17 till 'Number of inputs: nn'm, där nn är en multipel av 8. Man måste specificera antalet fysiska ingångar och utgångar i Config.
Exempel:
'Number of outputs: 32' och 'Number of inputs: 32', specificerar att det finns 16 lokala ingångar/utgångar (de fösta 16) + 16 delade ingångar/utgångar genom två expansionsmoduler. resten upp till 64 är lokala flaggor.
Delade flaggor: de från 'Number of inputs: nn' + 1 till ''Number of outputs: nn'.
Exempel:
'Number of outputs: 32' och 'Number of inputs: 24', specificerar att det finns 16 lokala ingångar/utgångar (de fösta 16) + 8 delade ingångar/utgångar (från 17 till 24) genom två expansionsmoduler + 8 delade flaggor (från 25 till 32). resten upp till 64 är lokala flaggor.
OBS: detär inte nödvändigt att ha expansionsmoduler för att få tilllgång till delade flaggor. i detta fall, ange en 'Number of outputs: nn' större än 'Number of inputs: 16'. Skillnaden mellan de båda definierar hur många delade flaggor som finns tillgängliga
Lokala flaggor: Alla de över 'Number of outputs: nn' och upp till 64.