Configuración de la Unidad de Programación |

Editar 'Config' le dará acceso a la edición de los parámetros descritos en la sección anterior. Ver Config

Proceder como sigue:

1. Apague el programado y esperar unos segundos.
2. Encienda el programador. Después de haber visualizado las versiones de software, pruebas de memoria, pruebas de configuración el programador está listo a recibir comandos. El display muestra la instrucción del programa actual, si existe
3. Como primera acción, Oprima CONFIG. el display mostrará

   Access to Config Press [EDIT] [LIST] or [EXIT]

4. Oprima: EXIT para salir de 'Config' y retornar al modo anterior, LIST para mostrar 'Config' usando ↑ y ↓ sin tener acceso a la edición, o EDIT con acceso a la edición si oprime EDIT el programador exigirá la contraseña (si es activada), sino el display mostrará

   Robot number nn Config Edit

5. Si desea cambiar este parámetro introduzca el valor y pulse ENTER (no olvidar de actualizar el código IR del carro Ver Config Robot Number ) o pulsar ↓ para ir al siguiente parámetro. el display mostrará

   Restart program (0=No 1=Yes) n Config Edit

6. Si desea cambiar este parámetro introduzca el valor y pulse ENTER, o pulsar ↓ para ir al siguiente parámetro. el display mostrará

   Password ..... Config Edit

7. Si desea introducir su contraseña o modificar la contraseña actual (en el último caso el display muestra guiones en vez de puntos) introduzca un número cualquiera entre 00001 y 99999 (00000 es para deshabilitar la contraseña), o pulsar ↓ o ENTER para ir al parámetro siguiente sin cambiar la contraseña. el display mostrará

   Instruction access level: 0 Config Edit

8. Si desea modificar este parámetro introduzca 1 para sujetar el acceso a la edición de proceduras (Prc), Subrutinas reservadas (Sbr) y las instrucciones para activar salidas a una contraseña de nivel superior. (0 habilita para editar) Oprima ENTER y el display mostrará

   Enter Password -----

   introduzca la contraseña de nivel superior para activar la selección. Si la contraseña introducida no es correcta y el display mostrará: el display mostrará

   Access to lock denied: press [EXIT]

   Oprima EXIT retornará el display a al punto anterior.

   Si la contraseña de nivel superior es correcta, el display mostrará

   Number of outputs: nn Config Edit

   Introducir 16 si no existen módulos de expansión, 24 si tiene un módulo de expansión 32 si tiene dos módulos de expansión 48 si tiene tres módulos de expansión Oprima ENTER; el display mostrará

   Number of inputs: nn Config Edit

   Introducir 16 si no existen módulos de expansión, o el número de entradas disponibles Oprima ENTER; el display mostrará

   Run/stop Output: nn Config Edit

   Especifique el número de la salida que será afectada. Oprima ENTER; el display mostrará

   End of Config Config Edit

9. Después de editar los parámetros pude guardar las modificaciones; Oprima SAVE, o salir sin guardar pulsando EXIT.