Informe de alarmas |

Visualización
Opciones Alarmas
¿Cuando se activa una Alarma?
Si el objeto de la Alarma es descendiente de una posición:
Si el objeto de la Alarma no es descendiente de una posición:
Indicación visual
Tipos de alarma

Alarmas pueden ser

- Confirmadas (el usuario ha confirmado la Alarma clicando sobre la casilla)
y/o
- Reseteado (el valor del instrumento ha asumido un valor normal de nuevo o la condición para la Alarma no puede ser reseteada)

Alarmas que han sido reseteados y Confirmados desaparecerán de la lista.

Visualización

Puede cambiar el tamaño y el orden de las columnas clicando sobre los títulos de las columnas.
Puede ordenar el contenido de la lista clicando sobre un título de columna.

Opciones Alarmas

Si se salva y borra un Alarma, reaparecerá como un nuevo Alarma si la condición de alarma no ha sido reseteado.

¿Cuando se activa una Alarma?

- Un instrumento adquiere un valor fuera de límites
- Un manteniendo da preaviso
- Un mantenimiento caduca
- Brazo del Robot bloqueado o colisión con otro robot - Ver Guía rápida del Operario
- Activación de Alarma por parámetro de Robot ax, Ax, A0 - Ver Mensajes con parámetros del Robot Fisa

Si el objeto de la Alarma es descendiente de una posición:

Una cesta presente en la posición o que se deposita en la posición se marcará.
Si el objeto de la Alarma no es descendiente de una posición:

Todas las cestas en posiciones siendo descendientes del objeto se marcarán.

Para evitar que todas las cestas sean marcadas por una alarma a nivel de instalación, desmarcar el siguiente menú:
Marcar cestas para alarmas globales
Lo encontrará bajo el menú Alarmas
Indicación visual

| Una cesta marcada cambiará su color a rojo claro. |

Ver también Colores y Propiedades de Cestas
Tipos de alarma

- Genérico - Activación de Alarma por parámetro de Robot - A0
- Preaviso - Mantenimiento
- Caducado - Mantenimiento
- Excediendo - Instrumento
- Insuficiente - Instrumento
- Ningún valor - Instrumento
- Tiempo máximo proceso de permanencia en la posición ha sido excedido - Cesta
- Tiempo mínimo proceso de permanencia en la posición no ha sido respetado - Cesta
- Salida - Activación de Alarma por parámetro de Robot - Ax: x = 1 - 64
- Posición - Activación de Alarma por parámetro de Robot - ax: x = 1 - 65
- Falló - Activación de Alarma por parámetro de Robot - Ax: x = 1 - 64
- Brazo bloqueado - Activación de Alarma por el Programador