Cosa c'è di nuovo nel Fisa Software? |

Le precedenti versioni del Fisa Logger e TR 99 sono state migliorate considerevolmente con Fisa Project e Fisa TR2000

Interfaccia grafica migliorata
Usare un vostro disegno o immagine per l'installazione:
Usare icone vostre o predefinite o immagini per gli oggetti:
Traccia le coordinate
Ottimizzazione del Processo
Simulare le modifiche del programma del Robot
Analizzatore di Cestelli migliorato
Sommario cestelli (sintetico)
Programmazione più facile
Programmazione automatica
Verificare il programma in Modo Simulazione
Aggiorna il Software dell'unità di programmazione
Nuove Istruzioni più Potenti
Nuovi Parametri di Configurazione
Migliorie nell'hardware
Programmi
Interfaccia grafica migliorata
Usare un vostro disegno o immagine per l'installazione:

Usare icone vostre o predefinite o immagini per gli oggetti:

Traccia le coordinate

Ottimizzazione del Processo

Approfittate dei numerosi miglioramenti che vi aiutano ad ottimizzare il vostro processo!
Simulare le modifiche del programma del Robot

Invece di lunghe prove sulla vostra macchina, è possibile ora simulare le modifiche del programma sul PC. Questo significa che potete con tutta tranquillità provare qualsiasi modifica senza fermare la produzione.

| Simulare con qualsiasi combinazione di codici dei cestelli

| Controllo completo sullo stato degli Ingressi e delle Uscite collegate - E' sufficiente un clic per cambiare lo stato!

Analizzatore di Cestelli migliorato

Il nuovo Analizzatore di Cestelli è uno strumento che fornisce il pieno controllo durante la ricerca dei cestelli tramite i criteri specificati. L'Analizzatore di Cestelli è una funzione disponibile solo con la Licenza Fisa Logger

Sommario cestelli (sintetico)

Un sommario dei cestelli prodotti durante la simulazione diverrà immediatamente accessibile al termine della simulazione stessa.
Programmazione più facile

L'utilità Fisa TR2000 per l'editazione è costantemente migliorata. Permette di salvare i backup e/o le diverse versioni dei programmi dei Robot.
Programmazione automatica

La nuova utilità di Programmazione Automatica nel Fisa Project vi fornisce:

- Programmi più robusti che mai
- Facilita la lettura dei programmi grazie alla funzione di commento automatica
- Aggiorna i commenti e le descrizioni nei programmi trasferiti dal Fisa Robot al PC.
  Verificare il programma in Modo Simulazione

  In Modo Simulazione è possibile verificare il Programma per ciascun Robot

- Step
- Stop
- Start
- Visualizza la coda di chiamata
- Imposta l'istruzione successiva
- Definisci le linee di Stop
- Esegui Istruzione immediata
- Esegui fino a
- etc
  Aggiorna il Software dell'unità di programmazione

  Fisa migliora continuamente i robot e le unità di programmazione. Fra le funzioni più recenti :
  Nuove Istruzioni più Potenti

  Versione | Istruzione
  07.06 07.06 07.07 07.08 07.08 07.14 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.01 11.02 11.04 11.04 11.05 | Code ## Sbr Priority Move ## => ## H ## Exit K ## Exit PWM Out ## DutyCycle ##0% Code Hist ## Prog ## Flag ## On Flag ## Off Waiting Flag ## On Waiting Flag ## Off Stat.Rd.Flag ## Timed Flag ## On min ## sec ## Timed Flag ## Off min ## sec ## Move N°## => ## Read Timer ## min ## sec ## Dec Cell ## Case ## Exec ##(##) Shift Cells ##-##

  L'istruzione Move cc > dd praticamente rimpiazza l'istruzione Hist.Rd.Inputs nn to mm. Fornisce una flessibilità senza precedenti, permettendo di spostare il contenuto della memoria storica a volontà. E' possibile mescolare facilmente i codici cestello nella linea.
  Nuovi Parametri di Configurazione

  - Uscita per Marcia/Arresto
    L'Uscita verrà attivata in modo Run e disattivata negli altri modi (StandBy, Step, Stop). Può essere utilizzato per accumulare il tempo di Marcia/Arresto, a macchina sotto tensione.
  - Config Flags
    Fissa il limite fra le Flag condivise (fra i robot) e locali.
  Migliorie nell'hardware

  - 64 celle nel registro storico, contro le 30 di prima (Versione 11.00)
  - 64 Flag aggiuntive (Versione 11.00)
  Programmi
  Oltre ai 64 programmi utilizzati per la definizione del codice cestello, sono disponibili i seguenti programmi speciali:
  - Prg N°65 (il programma di Restart, deve essere attivato nella configurazione del robot)
  - Prg N°66 (programma di coordinate)
  - Prg N°99 (programma esterno con le istruzioni inviate da un PC)