Automatismi di Simulazione |

Cosa fa l'oggetto di risposta?
Automatismi di Simulazione predefiniti
Automatismo di Simulazione definito dall'Utente
Parametri
Spiegazione per l'Automatismo di Simulazione
Cosa fa l'oggetto di risposta?

L'Automatismo di Simulazione serve per testare il programma robot nel modo Simulazione. Attiva/Disattiva un ingresso associato in risposta alla attivazione/disattivazione di un Accessorio

Ingresso Associato | Il numero di Ingressi (Locali o Condivisi)
Tempo di risposta (secondi) | Numero di secondi di ritardo nella risposta dell'ingresso associato Il default dei tempi di risposta possono essere stabiliti dall'operatore Tempo di risposta per coperchi Tempo di Salita di Liftout esterno Tempo di immersione di Liftout esterno Tempo di avanzamento catena Menu Simulazione
Risposta Inversa | Se contrassegnato, la risposta (alla fine del tempo di risposta stabilito) dell'Ingresso associato sarà l'opposto dell'accessorio
Risposta Inversa Immediata | Se non è contrassegnato, lo stato dell'Ingresso collegato rimarrà invariato durante l'attesa. se contrassegnato, lo stato dell'ingresso assumerà la condizione opposta. Allo scadere del tempo di risposta, l'ingresso associato verrà attivato o disattivato in accordo al settaggio di Risposta Inversa.
Abilitare risposta ad OL | Se contrassegnato, l'Ingresso assocciato verrà influenzato dall'attivazione dell'accessorio
Abilitare risposta ad OH | Se contrassegnato, l'Ingresso assocciato verrà influenzato dalla inattivazione dell'accessorio
Robot B, Output 2, Upstroke: External Liftout, Tank 6 | Descrizione (o numero) dell'Automatismo di Simulazione Può essere cambiato dall'Operatore Appare anche nel Rapporto di Struttura. Rapporto della Struttura

Spiegazione per l'Automatismo di Simulazione