Temps de Séjour Maximum |

Implémentée à partir de la version 11 Read Timer tt min mm sec ss
Temps de résidence maximum, aussi dénominé temps critique

L'utilisation des temps maxi peut diminuer la productivité!
Ayez en outre à l'esprit la possibilité de employer 'aucun dépôt' (astérisque dans la séquence de panier) pour le traitement avec du temps critique au lieu du temps maximum.
Utiliser les temps maxi avec modération!

La prochaine position dans la séquence de panier doit être libre avant de mettre un panier dans une position avec du temps critique. Ce doit s'assurer que le panier peut être sorti quand son temps critique s'est écoulé. Dans l'exemple ci-dessus, la Cuve 2 doit être libre avant de mettre un panier dans la Cuve 1.

Le programme automatique crée les procédures qui commencent par examiner toutes les positions critiques pour assurer le temps restant. Si le temps restant est moins que le temps défini, le procédé appelle le procédé pour sortir le panier de la position critique. Puis le procédé faisant ce contrôle, continue sa prochaine instruction.