Guida Rapida per l'Operatore |

Informazione rilevante solo se si dispone di Licenza Fisa Logger Vedi Fisa Logger

Fisa Project si avvia visualizzando un messaggio
Fisa Project si apre con una schermata vuota
Uno Strumento non visualizza il valore
Tutti gli strumenti non visualizzano il valore
Mettere uno Strumento in Modalità Manuale
Commento del cestello
Aggiornare il valore di uno strumento
Il colore del cestello è cambiato
Login di un nuovo Operatore
Non è possibile uscire da Fisa Logger
Avvio Logger
Non è possibile aprire la porta com
Messaggio di Anomalie all'Avviamento
Arresto Logger
Barra di Stato
Collisione dei Robot
Fisa Project si avvia visualizzando un messaggio

Questo può essere dovuto a qualsiasi delle seguenti ragioni:

- Non è stata definita alcuna Installazione in Fisa Project.
- Il File System del computer è stato modificato.

  Dovete entrare in Modalità Supervisor per correggere la situazione. Modo Supervisor
  Fisa Project si apre con una schermata vuota

  Questo può essere dovuto a qualsiasi delle seguenti ragioni:

- La Licenza Fisa Logger non è stata registrata
- Non è stata definita alcuna Installazione in Fisa Project.
- Il File System del computer è stato modificato.

  Dovete entrare in Modalità Supervisor per correggere la situazione. Modo Supervisor
  Uno Strumento non visualizza il valore

  Questo può essere dovuto a qualsiasi delle seguenti ragioni:

- Lo strumento è in modalità Manuale e nessun valore è stato inserito. Il colore di fondo di uno strumento manuale è verde chiaro
- La connessione dello strumento nel quadro elettrico è difettosa.
- Lo Strumento non è configurato correttamente (es. Numero dello Strumento)

  E' possibile correggere temporaneamente la situazione assegnando allo strumento la Modalità Manuale. Modo Manuale
  Tutti gli strumenti non visualizzano il valore

  Questo può essere dovuto a qualsiasi delle seguenti ragioni:

- La macchina non è accesa.
- Il numero della porta per la linea di connessione degli strumenti non è corretto.
- La porta seriale della linea degli strumenti non risponde.
- Il convertitore RS 232/485 (se esiste) nel quadro elettrico non risponde.

  Controllare i settaggi e poi l'hardware. Modo Supervisor
  Mettere uno Strumento in Modalità Manuale
  Il colore di fondo di uno strumento manuale è verde chiaro

  | Clic tasto destro sullo strumento per visualizzare il menu Popup Clic sul Menu Manuale per il controllo

  Commento del cestello

  | Clic del pulsante destro per aprire finestra relativa al cestello Inserire i commenti e chiudere la finestra

  Aggiornare il valore di uno strumento

  | Clic tasto destro sullo strumento per visualizzare il menu Popup Il menu Valore sarà disponibile se lo strumento è in modalità manuale. Clic sul Menu Valore e introdurre il valore corrente dello strumento

  Il colore del cestello è cambiato

  Il colore del cestello deve essere bianco. Può commutare in rosso se il cestello trova un'anomalia.

- Alcuni paramentri di processo sono fuori limite (Valore dello strument fuori dal range Min e Max)
- Codice cestello non trovato. (Codice cestello = 0)
- Il robot ha tentato di posizionare il cestello in una posizione già occupata.
- Il robot ha tentato di prendere un cestello quando ne aveva già uno.

  Le ultime tre circostanze possono essere dovute ad errori nel programma del robot. Controllare che i messaggi per Fisa Logger siano esatti e posizionati correttamente nel programma.
  Login di un nuovo Operatore

  Per cambiare Operatore è necessario che il nuovo Operatore si registri. Login Operatore
  Non è possibile uscire da Fisa Logger

  | Arresto Logger Adesso è possibile uscire.

  Avvio Logger

  Clic Avvio Logger Barra di Stato
  Se tutti i settaggi sono corretti il tasto indicherà Stop Logger. Dopo alcuni secondi dovranno apparire i valori degli strumenti.

  Tutti i cestelli nella linea saranno registrati a partire da adesso. La loro storia nella Macchina Fisa prima della partenza del Logger è sconosciuta. Questo fa sì che il codice cestello sarà visualizzato come '0' (zero). Codice Cestello

  Non è possibile aprire la porta com

- La macchina non è accesa.
- Alcuni settaggi non sono corretti o l'hardware non risponde.

  Controllare i settaggi e poi l'hardware. Modo Supervisor

  Messaggio di Anomalie all'Avviamento

  Avete la possibilità di continuare anche se i valori di alcuni strumenti sono vuoti.
  Tutti i cestelli che arrivano ad una posizione con un valore di strumento errato, saranno marcati in rosso.
  Arresto Logger

  Clic Arresto Logger Barra di Stato

  | Se si tenta di fermare Fisa Logger mentre ci sono cestelli nella linea si avrà un messaggio di avviso.

  Barra di Stato La Barra di Stato è disponibile nella parte inferiore della finestra principale.

  Collisione dei Robot

  I robot possono collidere se il programma contiene errori. Questo evento viene messo in evidenza commutando il colore dei Robot in collisione in verde e rosso per alcuni secondi. Sarà generato un allarme.