Glossario per Fisa Project ed Installazioni di Lavaggio |

Vedere anche La Linea di Lavaggio Fisa per ulteriori terminologie e definizioni

Vedere anche Sezione di Ricerca per cercare ricorrenze di parole nei differenti argomenti di aiuto.

Installazione | Vedi Macchina di Lavaggio
*.cmg *.cmi *.cmb *.cmr *.cmt *.cma *.cmq *.cme *.cms *.cml | Vedi Estensioni dei File
IR | Raggi infrarossi per comunicazione con robot.
PC | Personal Computer, PC con sistema operativo Microsoft Windows
Antenato | L'antenato più vecchio è la radice. Nodo Padre
Automatismi di Simulazione | Oggetto necessario per la simulazione. Automatismi di Simulazione
Catena | Vedi Cos'è una catena?
Cestello di riferimento | E' l'Oggetto che serve da modello per i cestelli creati in modalità Simulazione o Logger. Sequenza cestello per per codice specifico o per gruppo di codici. Sequenza per cestello Descrizione
Codice Cestello | Un numero da 1 a 63, per identificare un particolare trattamento di cestello.
Colore per gli Oggetti | Nella finestra principale, gli oggetti possono essere raffigurati con una casella colorata o con una immagine. Colori predefiniti per gli Oggetti
Dato | Elemento della macchina, può essere qualsiasi oggetto Oggetto
Discendenti | Discendenti di un nodo sono figli, nipoti, etc. Nodo Figlio
FIFO | Primo in entrata, primo in uscita (First In, First Out) - Vedi FIFO
Figli | Nodo Figlio
Figlio | Un nodo può avere o non avere figli. Nodo
Finestra principale | Dove viene visualizzata l'Installazione con simboli grafici Questa finestra viene aperta all'avvio di Fisa Project. Finestra principale
Finestra Struttura dell'Installazione | Dove è possibile aggiungere, spostare o rimuovere oggetti e modificarne il tipo. Accessibile da Finestra principale, Menu Opzioni (Ctrl + T) Modifiche della Struttura
Fisa Logger | Con Fisa Logger, la tracciabilità è assicurata salvando i dati in un Database relazionale. Licenza
Fratelli | Tutti i nodi con lo stesso padre. Nodo
Immagini di Oggetti | Nella finestra principale, gli oggetti possono essere raffigurati con una casella colorata o con una immagine. Immagini predefinite per Oggetti
Intervallo di Interrogazione | Nel modo Fisa Logger o in Simulazione, la frequenza di aggiornamento degli strumenti: periodo in secondi. Menu Strumentazione
Istruzione | Un'Istruzione costituisce un comando per un'azione da svolgere. Le Istruzioni sono organizzate in un Programma di Robot. Generare Programma
Liftout Esterno | Liftout Esterno
Linea connessione Strumenti | Rete di connessione Strumenti verso un PC.
Linea di trattamento | Vedi Macchina di Lavaggio
Linea | Vedi Macchina di Lavaggio
Lingua | L'interfaccia Utente (finestra) verrà tradotta in tempo reale selezionado una nuova lingua. Lingua
Macchina di Lavaggio | Riferirsi anche a Installazione Linea di trattamento Linea
Nodo | Rappresentazione degli oggetti nella 'Struttura dell' Installazione. La relazione tra elementi diversi può essere rappresentata tramite nodi. Fratelli
Numero di Cestello | Ad ogni apertura di nuovo file di installazione, viene inizializzato ad 1 il conteggio dei cestelli. Questo corrisponde al numero che appare a schermo nel cestello. Nel Database i cestelli sono autonumerati continuamente. Il conteggio non viene mai resettato, pertanto ogni cestello assume un ID univoco.
Oggetti | Vasche, Accessori, Strumenti, ecc. che costituiscono la macchina Classi di Oggetti
Padre | Tutti i nodi posseggono un solo padre. Nodo
Posizione (grafica) | La posizione fisica di un oggetto nella finestra. Una Posizione di Cestello, talvolta verrà chiamata semplicemente Posizione. Posizione del Cestello
Posizione del Cestello | Una vasca, posizione di carico, asciugatore ad aria calda o qualsiasi altro oggetto che può sopportare un cestello. Posizione
Posizione di trasferimento | Vedi Sequenza per cestello - Posizione di trasferimento
Posizione | Vedi Posizione del Cestello Posizione (grafica)
Sequenza Robot | La parte di sequenza cestello di pertinenza ad un robot. Sequenza per cestello
Suggerimenti | Una finestrella di informazione gialla che appare posizionando il mouse su un oggetto.
Tasto Rapido | Una combinazione di tasti pigiati insieme e/o in una determinata sequenza. - L'uso di tasti rapidi fornisce accesso veloce ai menu di utilizzo frequente.
Tempo Ciclo | Il tempo intercorso tra l'uscita di due cestelli consecutivi dalla macchina (con linea a pieno regime).
Tempo di Permanenza | Il tempo di permanenza di un cestello nella posizione.
Visita di Cestello | Chiamiamo Visita il cestello che occupa una posizione
Visita | Visita di Cestello
Sequenza per cestello | Una stringa di testo che contiene la sequenza delle visite, relativamente ad un particolare codice di cestello. Sequenza per cestello