Fisa Logger |

Voir aussi Emploi des codes à barres | Fonctionnalité du Logger

Fisa Logger est l'extension naturelle de la fonction Fisa Project.
Que peut-on faire avec le Fisa Logger ?
Comment ça marche ?
Logiciel et matériel requis
Fisa Logger est l'extension naturelle de la fonction Fisa Project.

Trouver le fichier suivant et l'envoyer à Fisa pour obtenir votre Licence de Logger :
\Fisa Software\Fisa project\Logger License Application.txt
Licence requise

Pour être en conformité avec les normes ISO, il faut effectuer un suivi du process de production. Le Fisa Logger trace la production dans un équipement de nettoyage FISA.

Fisa Logger est un outil pour effectuer un suivi automatique de la production dans une installation de nettoyage Fisa. Les pièces à nettoyer sont placées dans des paniers. Les paniers se déplacent vers les différentes positions de traitement (cuves de nettoyage cuves de rinçage, postes de séchage, etc) par un ou plusieurs robots Fisa.

Fisa Logger peut vous aider dans le suivi de la maintenance de l'équipement et du process, et effectue en même temps le suivi de toutes les opérations de maintenance intervenues sur l'installation Fisa. Le Fisa Logger enregistre également l'état des alarmes lors de chaque séance de travail.
Que peut-on faire avec le Fisa Logger ?

- Enregistrer l'historique des paniers qui ont été traités dans l'installation de nettoyage Fisa.
- Les données fondamentales pour chaque panier, tels que la température et le temps de séjour dans chaque position sont enregistrés dans la base de données.
- Signaler les anomalies et les rapports
- Outil pour organiser la maintenance du process
- Outil pour organiser la maintenance de l'équipement
- Documenter les interventions, maintenance préventive totale
- Permet une analyse statistique des données enregistrées dans la base de données
  Comment ça marche ?

  Le logiciel Fisa Project est installé sur un PC dédié et fonctionne en parallèle avec la machine de nettoyage. Le PC qui communique avec le panneau de commande de la machine de nettoyage via l'USB (Universal Serial Bus) ou le réseau Ethernet (en option).

  L'utilisateur définit ses maintenances y compris les intervalles. (nombre de paniers traités, nombre de jours d'opération, intervalle calendaire ou date fixe y compris le niveau de pré avertissement), la description et le but de la maintenance y compris une instruction pour l'opérateur

  Toutes les interventions sur la machine (maintenance du process ou de la machine, réparation) peuvent être suivies et enregistrées dans la base de données. Comment créer et enregistrer les données.
  Logiciel et matériel requis

  Votre installation de nettoyage doit être préparée pour le Logger et vous avez besoin :

- Un PC moderne, dédié, avec Windows XP SP2, écran 17 pouces.
- Microsoft Office Professional 2000 ou plus récent (option)
- Un port USB (Universal Serial Bus) pour communiquer avec l'armoire électrique ou le réseau Ethernet (en option).
- Une imprimante pour les rapports (en option)