Eingangsanschlüsse |

How to add and remove connections
Left panel
Right panel
Bottom panel
Wie wird eine Eingangsverbindung geändert
Vorgang
Rückmeldungs-Objekt

Siehe auch
Ausgangsanschlüsse
Standardverbindungen für Ausgänge, Eingänge und Rückmelde-Objekte

This window is reached from the Program menu, Physical Input Connections submenu.

How to add and remove connections

The connection window has three panels:

- Left panel
- Right panel
- Bottom panel Zum verbinden
  Expand the tree by clicking on the '+' symbol.
  You select an Input in the Left panel and an Item in the Right panel.
  Click on the Connect button.
  The connection is added to the list in the Bottom panel. Um eine Verbindung zu trennen:
  Select a connection in the Bottom panel.
  Click the Remove button.
  Left panel
  Displays a tree containing all Inputs that can be connected: Nur die Physikalische Eingänge können angeschlossen werden IOs Physical, Flags, Common, Local

  Angeschlossene Eingänge werden in fetter Schreibweise angezeigt.
  Right panel
  Displays a tree showing all items that can be connected:

  Any Equipment Item can be connected to an Input.

  Local Physical are shown in black.
  Common Physical are shown in red (External IO Modules)

  Connected Items are shown in bold text.
  Bottom panel
  Displays a list containing all the connections made. Clicking on any connection will select the Input in the left panel and the Item in the right panel.
  Wie wird eine Eingangsverbindung geändert

  Ein Eingangsanschluß hat eine Aktionseigenschaft.
  An Input also be associated to an Response Object.
  Vorgang
  The third column in the Connections list contains the Action property. This property is necessary for the Automatic Program. Programm erstellen

  Double-click on the connection to edit the Action property.

  | Korb gefunden Gefüllte Ladestation entdeckt Korb am Ende des Laufbandes gefunden Feedback Feed-back (Invertiert) Geöffnet Geschlossen Zyclus beendet Step nicht erreicht Stopp-Position Korb an einer der Ladestationen gefunden Heizofen ist nicht leer Verbindung vom Ausgang

  You can also add a user defined Action. Menu User

  Removing the Action property excludes the connection from the Automatic Program.
  Rückmeldungs-Objekt

  The Response Object is necessary for testing the Robot program in Simulation Mode. Rückmeldungs-Objekt