Masterkörbe |

Was ist ein Masterkorb?
Eigenschaften
Meldungen
Was ist ein Masterkorb?

| Gegenstand verwendete, Rückstellungsinformationen für die neuen Körbe zu halten, die in der Simulation oder in der Logger hergestellt wurden.

Fügen Sie Masterkorb im Istallationsbaum ein.

Eigenschaften

| Recht-Klicken auf dem Vorlagenkorb zum Redigieren seiner Eigenschaften.

Der Masterkorb hat drei Eigenschaften:

- Korb-Sequenz
- Code
- Beschreibung

Das erste Menü zeigt Codes: Korbreihenfolge: 01-01: 0123456789 (Ctrl + N)
Klicken Sie an dieses Menü, um die Korbreihenfolge zu redigieren.
Klicken Sie an das Codemenü, um den Korbcode oder die Strecke der Korbcodes zu definieren, dazugehörig mit dieser bestimmten Korbreihenfolge.
Eine Beschreibung in einem Vorlagenkorb wird zum Korb kopiert, der in der Logger oder in der Simulation hergestellt wird.

Fisa Project informiert Sie, wenn Sie die gleiche Korbreihenfolge für unterschiedliche Vorlagenkörbe definieren

Normalerweise würden alle Korbcodes mit der gleichen Korbreihenfolge in der Codeeigenschaft des Vorlagenkorbes umfaßt.

Wenn zum Beispiel ein spezifischer Korbcode eine längere Behandlungzeit in einer bestimmten Position benötigt, würde dieses ein Fall sein, in dem einige Vorlagenkörbe die gleiche Korbreihenfolge haben würden.
Meldungen

- Insufficient number of robots to add more chains!
- Entfernen sie eine Kette oder fügen sie einen Roboter hinzu.
- FIFO mit nur einer Position macht keinen Sinn.
- Förderbänder, Lade- und Entladepositionen können nicht in FIFOs einbezogen werden!
- Die FIFO ist nicht auf Kette oder Förderwerk anwendbar
- FIFO als Übergabeposition ist nicht unterstützt.
- Alle Ladepositionen müssen am Anfang einer Sequenz sein
- Alle Entladepositionen müssen am Ende einer Sequenz sein
- Serviced positions overlap!
- Übergabeposition ist nicht korrekt!
- Ein Roboter muß mindestens 2 Positionen dienen
- Hier sind mehr Übergabepositionen als die Roboter benötigen!
- Hier sind mehr Roboter als die Übergabepositionen benötigen!
- Eine Position in einer Kette kann nicht übersprungen werden
- Identische Korb-Sequenzen
- Identische Roboter-Sequenzen