Connessioni Ingressi |

Come aggiungere e rimuovere connessioni
Pannello di sinistra
Pannello di destra
Pannello in basso
Come Editare una Connessione di Ingresso
Azione
Automatismi di Simulazione

Vedere anche
Connessioni Uscite
Connessioni predefinite Ingressi/Uscite + Automatismi di Simulazione

Si accede a questa finestra dal menu Programma\Connessioni fisiche degli Ingressi.

Come aggiungere e rimuovere connessioni

La finestra di connessioni consiste di tre parti:

- Pannello di sinistra
- Pannello di destra
- Pannello in basso Per collegare:
  Espandere l'albero cliccando sul simbolo '+'.
  Seleziona un Ingresso nel pannello a sinistra, quindi un elemento nel pannello a destra.
  Clic sul pulsante Collegare.
  La connessione verrā aggiunta alla lista della finestra in basso. Per eliminare una connessione:
  Seleziona la connessione nel pannello in basso.
  Clic sul pulsante Eliminare
  Pannello di sinistra
  Visualizza ad albero tutti gli ingressi collegabili: E' possibile collegare solo gli ingressi fisici. I/O Fisici, Flag, Condivise, Locali

  Ingressi Connessi sono evidenziati in grassetto.
  Pannello di destra
  Visualizza ad albero tutti gli elementi collegabili:

  Qualsiasi elemento č collegabile ad un ingresso.

  Fisici Locali evidenziati in nero.
  Fisici Condivisi evidenziati in rosso (moduli di IO esterni)

  Elementi connessi in grassetto.
  Pannello in basso
  Mostra una lista con tutte le connessioni definite. Clic su una connessione per selezionare l'ingresso nel pannello di sinistra e l'elemento su quello di destra.
  Come Editare una Connessione di Ingresso

  Una connessione di Ingresso possiede la proprietā Azione.
  E' anche possibile associare un ingresso ad un oggetto di risposta.
  Azione
  La terza colonna della lista delle connessioni contiene la proprietā Azione. Questa proprietā č necessaria per la creazione del Programma Automatico. Generare Programma

  Doppio clic sulla connessione per specificare l'Azione.

  | Presenza Cestello Trovato Carico Pieno Presenza cestello al termine del trasportatore a catena Feed-back Feed-back (inverso) Aperto Chiuso Fine Ciclo Catena Non in Passo Posizione di arresto Presenza Cestello sui posti di Carico Il forno non č vuoto Connessione da un'Uscita

  E' anche possibile aggiungere una Azione definita dall'Utente. Menu Operatore

  La rimozione della proprietā dell'azione esclude la connessione dal programma automatico.
  Automatismi di Simulazione

  L'Automatismo di Simulazione serve per testare il programma robot nel modo Simulazione. Automatismi di Simulazione