Fisa Logger |

Siehe auch Using Barcodes | Funktionalität Logger

Fisa Logger ist eine natürliche Verlängerung der funktionalität Fisa Project.
Was kann mit dem Fisa Logger getan werden?
Wie ist dies gemacht?
Hardware und Software Anforderungen
Fisa Logger ist eine natürliche Verlängerung der funktionalität Fisa Project.

Find the following file and send it to Fisa to obtain your Fisa Logger License:
\Fisa Software\Fisa project\Logger License Application.txt
Lizenzanforderung

Um mit ISO-Standards einzuwilligen, müssen Herstellungsverfahren geloggt werden. Der Fisa Logger dokumentiert die Abläufe einer Fisa Reinigungsanlage.

Fisa Logger ist ein Werkzeug für die automatische Produktionsprotokollierung in einer ReinigungsAnlage Fisa. Die zu säubernden Teile werden gewöhnlich in Körbe gelegt. Die Körbe werden auf die unterschiedlichen Behandlungpositionen (Reinigungsbehälter, ausspülende Behälter, trocknende Positionen, usw.) durch eine oder einige Roboter Fisa verschoben.

Fisa Logger kann Sie mit der Leitung des Prozesses und der Kleinteilwartung unterstützen, sowie das Verfolgen alle Eingriffe auf der Reinigungsmaschine Fisa. Fisa Logger verfolgt auch Warnungen für jeden Tag.
Was kann mit dem Fisa Logger getan werden?

- Geschichte der Körbe behandelte in der Reinigungsmaschine Fisa speichern.
- Schlüsseldaten für jeden Korb, wie Temperaturen und Verweilzeit in jeder Position werden in der Datenbank gespeichert.
- Abweichungen Anzeige und Reports
- Werkzeug zum Organisieren von Prozeßwartung
- Werkzeug zum Organisieren von Kleinteilwartung
- Eingriffe registrieren, vorbeugende totalwartung
- Ermöglicht statistische Analyse der Daten, die in der Datenbank gespeichert werden.
  Wie ist dies gemacht?

  Die Fisa Project Software wird auf ein PC angebracht und muß in Tandem mit der Reinigungsmaschine laufen. Der PC ist mit den elektrischen Schrank der Reinigungsmaschine über den USB (Universal Serial Bus) oder das Ethernet-Netzwerk verbunden (Wahl).

  Der Benutzer definiert seine Wartung einschließlich der Wartungsabstände (Zahl der Körbe verarbeitet, Zahl der Tage in Kraft, Kalenderabstand oder absoluter Kalendertag sowie prewarnniveau), Beschreibung und Zweck der Wartung sowie eine Anweisung für den Bediener.

  Jede mögliche Eingriff auf der Maschine (Prozeß oder Kleinteilwartung, Reparatur) kann in der Datenbank dokumentiert und registriert werden. How data are created and saved.
  Hardware und Software Anforderungen

  Ihre ReinigungsAnlage muß für Fisa Logger vorbereitet werden und Sie benötigen das folgende:

- Modernes PC, zugewiesner, mit Windows XP SP2 oder später, 17-Zoll-Schirm.
- Microsof Office 2000 oder späteres (Wahl)
- Ein USB Port (Universal Serial Bus) für Kommunikation mit dem elektrischen Schrank- oder Ethernet-Adapter (Wahl).
- Ein Drucker für die Reports (Wahl)