Utilización de Códigos de Barras |

Los fabricantes necesitan tener control sobre sus operaciones. El uso correcto de códigos de barras minimiza el riesgo de errores humanos.

En una máquina de limpieza Fisa, los códigos de barras pueden registrarse para cada cesta. Esta opción requiere la licencia de Fisa Logger. Ver Fisa Logger Los códigos de barras tambén pueden ser utilizados para identificar el código de cesta y consequentemente el número de programa de limpieza adecuado para la cesta.

Uso General
Como Fisa Logger maneja los códigos de barras
Fisa Logger recibe el código de cesta del robot.
Enviar el Next Program al robot
Bases
Simbologías de Código de Barras y Estándardes para Etiquetas
Códigos de barras solo numéricos
Códigos de barras alfanuméricos
Códigos de barras bidimensionales
Estándardes industriales para códigos de barras y etiquetas
Referencias

Uso General

Un producente normalmente tiene su proprio sistema de códigos de barras para la gestión interna de lotes de producción. Los códigos de barras tambén pueden ser utilizados para identificar el código de cesta y consequentemente el número de programa de limpieza adecuado para la cesta. Para implementar reconocimiento de código de cesta para los códigos de barra debemos contestar lo siguiente:

- La simbología de código de barras y como viene usado el código de barras.
- ¿El código de barras será leído cuando la cesta llega una posición predefinida? (Lector fijo) Posición de inicio del Código de cesta en el código de barras
  ¿Donde y como será fijada la etiqueta a la cesta?
- ¿Serán leídos los códigos de barras para una cola de cestas? (Lector portátil, con o sin cable)
- ¿Hay espacio disponible en el código de barras (dos posiciones numéricas libres) para acomodar el código de cesta = programa de limpieza?
- ¿Si no hay espacio disponible para el código de la cesta, es posible crear asociaciones? Asociaciones de código de barras Favor tomar contacto con Fisa
- ¿Prefencias particulares para la marca/tipo de lector de códigos de barras?

Como Fisa Logger maneja los códigos de barras

Fisa Logger recibe el código de cesta del robot.
Cuando una cesta es detectada (detector conectado a un ingreso sobre una posición de carga) el robot ejecuta las siguientes instrucciones:

1. Code 00 Vaciar celda Code para leer el Next Program
2. * 99 [RC] Lectura del Código para Logger
   Ver Mensajes con parámetros del Robot Fisa
3. Stat.Rd.Inputs 00 to 00 Lectura del número Next Program
   Envía el valor al ordenador con Fisa Logger. Fisa Logger usará este valor como código de cesta.

Next Program puede aseñarse en maneras diferentes:

1. El operario oprime la tecla PROGR sobre el microterminal y aseña el Next Program manualmente.
2. La cesta tiene etiquetas binarias para detectar el código de cesta.
   Next Program se aseña a través de una instruccion Prog.Rd.Inputs 01 to 06 antes de ejecutar las instrucciones arriba mencionadas.
3. La cesta tiene un código de barras que contiene el código de cesta. Ver Posición de inicio del Código de cesta en el código de barras
4. La cesta tiene una etiqueta donde asociaciones se han creado al código de la cesta. - Favor tomar contacto con Fisa

Enviar el Next Program al robot
Los últimos dos métodos para aseñar el Next Program requiren que el ordenador envíe una instrucción al robot. Esto es una excepción a la estrategia general adoptada para Fisa Logger. Un ordenador (PC) no es tan fiable como la Unidad de Programación Fisa. Por esta razón la función de Fisa Logger es solamente de observación y no de control de máquina. Sin embargo, como esto no afecta la seguridad ni del operario ni de la máquina, es aceptable. Ver Máquina - Ordenador

Cuando una cesta es detectada sobre una posición de carga, Fisa Logger inspects the last item in list of barcodes corresponding to the loading position. Si un código con formatación correcta es detectado, se envía una instrucción al robot para este cambie el Next Program a este valor. Cuando las instrucciones 1 a 3 arriba mencionadas son ejecutadas, el código de cesta será el debido. ¡OJO! El program del robot es responsable de determinar si el código de cesta es válido (secuencia de cesta definida) o no. Cestas de referencia

Bases

Simbologías de Código de Barras y Estándardes para Etiquetas
Una simbología de código de barras define los detalles técnicos de un determinado tipo de código de barra el ancho de las barras, método de codficación, etc

Códigos de barras solo numéricos

EAN-13 | European Article Numbering international retail product code
EAN-8 | Compressed version of EAN code for use on small products
UPC-A | Universal product code seen on almost all retail products in the USA and Canada
UPC-E | Compressed version of UPC code for use on small products
Code 11 | Used primarily for labeling telecommunications equipment
Interleaved 2 of 5 | Compact numeric code, widely used in industry, air cargo, other applications
Industrial 2 of 5 | Older code not in common use
Standard 2 of 5 | Older code not in common use
Codabar | Older code often used in library systems, sometimes in blood banks
Plessey | Older code commonly used for retail shelf marking
MSI | Variation of the Plessey code commonly used in USA
PostNet | Used by U.S. Postal Service for automated mail sorting

Códigos de barras alfanuméricos

Code 39 | General-purpose code in very wide use world-wide
Code 93 | Compact code similar to Code 39
Code 128 | Very capable code, excellent density, high reliability; in very wide use world-wide
LOGMARS | Same as Code 39, this is the U.S. Government specification

Códigos de barras bidimensionales

PDF417 | Excellent for encoding large amounts of data
DataMatrix | Can hold large amounts of data, especially suited for making very small codes
Maxicode | Fixed length, used by United Parcel Service for automated package sorting
QR Code | Used for material control and order confirmation
Data Code
Code 49
16K

Estándardes industriales para códigos de barras y etiquetas

Bookland EAN | encodes ISBN numbers, used internationally to mark books
ISSN and the SISAC Barcode | International Standard Serial Numbering
OPC | Optical Industry Association barcode for marking retail optical products
UPC Shipping Container Symbol | ITF-14
Co-Operative labels | Located under software

Referencias

Barcode for Beginners
The Barcode Software Center
BarcodeFAQ.com
Some Useful Information about Barcodes
Worth Data UK (productor)
Barcode Scanners
Barcode Scanners pmi (productor)