Emploi des codes à barres |

Les fabricants doivent avoir le contrôle de leurs opérations. L'utilisation correcte des codes à barres réduisent au minimum le risque pour l'erreur humaine.

Dans une machine de nettoyage de Fisa, les codes à barres peuvent être inscrits à chaque panier. Cette option exige la licence Fisa Logger. Voir Fisa Logger Les codes à barres peuvent également être employés pour identifier le code de panier et par conséquent le programme correct de nettoyage pour exécuter sur le panier.

Utilisation Générale
Comment le Fisa Logger gère des codes à barres
Le Fisa Logger reçoit le code de panier du robot
Envoi du Next Program (prochain programme) au robot
Fondations
Symbologies de code à barres et normes d'Étiquette
Codes à barres Numériques seulement
Codes à barres alphanumériques
Codes à barres à deux dimensions
Normes d'Industrie pour Bar codes et Étiquettes
Références

Utilisation Générale

Une compagnie de fabrication a normalement son propre système de code à barres pour la gestion interne des groupes de produit. Les codes à barres peuvent également être employés pour identifier le code de panier et par conséquent le programme correct de nettoyage pour exécuter sur le panier. Afin de mettre en application l'identification de code de panier pour les codes à barres nous devons répondre à ce qui suit:

- La Symbologie de code à barres et comment le code à barres est employé
- Le code à barres sera-t-il lu quand le panier arrive à une position prédéfinie? (Lecteur fixe) Position de démarrage pour le code panier dans le code barre
  Où et comment l'étiquette sera attachée sur le panier?
- Les codes à barres seront-ils lus pour une ligne des paniers? (Lecteur portatif, câble ou sans fil)
- Y a-t-il l'espace disponible dans le code à barres (deux caractères numériques libres) pour adapter au code de panier = au programme de nettoyage?
- Si aucun espace pour le code de panier n'est disponible, est-il possible de créer des associations? Associations de code à barres Merci de prendre contact avec FISA
- Toutes préférences particulières pour fabricant/type de lecteur de code à barres.

Comment le Fisa Logger gère des codes à barres

Le Fisa Logger reçoit le code de panier du robot
Quand un panier est détecté (détecteur sur une position de chargement reliée à une entrée) le robot exécute ces instructions:

1. Code 00 Effacer la cellule Code pour lire Next Program
2. * 99 [RC] Lecture du Code pour Logger
   Voir Message avec des paramètres du Fisa Robot
3. Stat.Rd.Inputs 00 to 00 Lecture du numéro du Next Program
   Envoie la valeur au PC courant le Fisa Logger. Le Fisa Logger emploiera cette valeur comme code de panier.

Le Next Program (prochain programme) peut être défini dans différentes manières:

1. L'opérateur appuie sur la touche de PROGR sur le micro terminal et tape le Next Program (prochain programme) manuellement.
2. Le panier a les étiquettes binaires pour la détection de code de panier.
   Le Next Program (prochain programme) est défini avec l'instruction Prog.Rd.Inputs 01 to 06 avant d'exécuter les instructions ci-dessus.
3. Le panier a un code à barres contenant le code de panier. Voir Position de démarrage pour le code panier dans le code barre
4. Le panier a une étiquette de code à barres où des associations ont été créées au code de panier. - Merci de prendre contact avec FISA

Envoi du Next Program (prochain programme) au robot
Les deux dernières méthodes pour définir le Next Program (prochain programme) exigent que le PC envoie une instruction au robot. C'est une exception à la stratégie générale adoptée pour le Fisa Logger: Un ordinateur personnel (PC) n'est pas aussi sûr qu'une unité de programmation FISA. Par conséquent le rôle de FISA Logger est juste d'observer et non pas de contrôler la machine. Cependant, puisque le Next Program (prochain programme) n'affecte pas la sécurité pour les opérateurs ou la machine, c'est acceptable. Voir Machine - Ordinateur

Quand un panier est détecté sur une position de chargement, Fisa Logger inspects the last item in list of barcodes corresponding to the loading position. Si un code de panier correctement composé est trouvé, une instruction est envoyée au robot pour changer le Next Program (prochain programme) à cette valeur. Quand les instructions 1 à 3 ci-dessus sont alors exécutées, le code de panier sera le prévu. NB! Le programme de robot est responsable de déterminer si le code de panier est valide (séquence de panier défini) ou pas. Paniers de références

Fondations

Symbologies de code à barres et normes d'Étiquette
Une Symbologie de Bar code définissent les détails techniques d'un type particulier de code à barres: la largeur des barres, le jeu de caractères, de la méthode de codage, des caractéristiques de somme de contrôle, etc..

Codes à barres Numériques seulement

EAN-13 | European Article Numbering international retail product code
EAN-8 | Compressed version of EAN code for use on small products
UPC-A | Universal product code seen on almost all retail products in the USA and Canada
UPC-E | Compressed version of UPC code for use on small products
Code 11 | Used primarily for labeling telecommunications equipment
Interleaved 2 of 5 | Compact numeric code, widely used in industry, air cargo, other applications
Industrial 2 of 5 | Older code not in common use
Standard 2 of 5 | Older code not in common use
Codabar | Older code often used in library systems, sometimes in blood banks
Plessey | Older code commonly used for retail shelf marking
MSI | Variation of the Plessey code commonly used in USA
PostNet | Used by U.S. Postal Service for automated mail sorting

Codes à barres alphanumériques

Code 39 | General-purpose code in very wide use world-wide
Code 93 | Compact code similar to Code 39
Code 128 | Very capable code, excellent density, high reliability; in very wide use world-wide
LOGMARS | Same as Code 39, this is the U.S. Government specification

Codes à barres à deux dimensions

PDF417 | Excellent for encoding large amounts of data
DataMatrix | Can hold large amounts of data, especially suited for making very small codes
Maxicode | Fixed length, used by United Parcel Service for automated package sorting
QR Code | Used for material control and order confirmation
Data Code
Code 49
16K

Normes d'Industrie pour Bar codes et Étiquettes

Bookland EAN | encodes ISBN numbers, used internationally to mark books
ISSN and the SISAC Barcode | International Standard Serial Numbering
OPC | Optical Industry Association barcode for marking retail optical products
UPC Shipping Container Symbol | ITF-14
Co-Operative labels | Located under software

Références

Barcode for Beginners
The Barcode Software Center
BarcodeFAQ.com
Some Useful Information about Barcodes
Worth Data UK (fabricant)
Barcode Scanners
Barcode Scanners pmi (fabricant)