Guía rápida del Operario |

Esta información es relevante solo si posee una Licencia de Fisa Logger. Ver Fisa Logger

Fisa Project se lanza dando un mensaje
Fisa Project se abre con una ventana vacía
Un instrumento muestra valor vacío
Todos los instrumentos muestran valor vacío
Meter un Instrumento en Modo Manual
Comentario a la Cesta
Actualizar el valor de un Instrumento
El color de la Cesta ha cambiado
Cambio a un nuevo Operario
No se puede salir del Fisa Logger
Lanzar Logger
No se pudo abrir el puerto
Mensaje de anomalías al lanzar
Parar Logger
Barra de Estado
Colisiones entre Robots
Fisa Project se lanza dando un mensaje

Es puede deberse a alguna de las siguientes razones:

- No se ha definido ninguna Instalación en Fisa Project.
- El sistema de archivos en el ordenador ha sido modificado.

  Será necesario entrar en modalidad Supervisor para corregir esta situación. Modalidad Supervisor
  Fisa Project se abre con una ventana vacía

  Es puede deberse a alguna de las siguientes razones:

- La Licencia para Fisa Logger no ha sido registrada.
- No se ha definido ninguna Instalación en Fisa Project.
- El sistema de archivos en el ordenador ha sido modificado.

  Será necesario entrar en modalidad Supervisor para corregir esta situación. Modalidad Supervisor
  Un instrumento muestra valor vacío

  Es puede deberse a alguna de las siguientes razones:

- El instrumento es manual y no se ha introducido ningún valor. El color de fondo de un instrumento manual es verde claro.
- Mala conexión del instrumento en el panel de control.
- El instrumento no está correctamente configurad (por ej número de instrumento).

  Es posible corregir la situación provisoriamente metiendo el instrumento a modo manual. Modo Manual
  Todos los instrumentos muestran valor vacío

  Es puede deberse a alguna de las siguientes razones:

- La máquina no está bajo fuerza
- El número de puerto para la línea de instrumentos es incorrecto.
- El puerto serie para la línea de instrumentos no responde.
- El convertidor RS 232/485 (si existe) en el panel de control no responde.

  Controle primero los parámetros, después los componentes físicos. Modalidad Supervisor
  Meter un Instrumento en Modo Manual
  El color de fondo de un instrumento manual es verde claro.

  | Clic derecho sobre el instrumento para mostrar el menú Clic sobre el menú Manual.

  Comentario a la Cesta

  | Clic derecho sobre la cesta para abrir la ventana de la Cesta. Introducir el comentario y cerrar la ventana.

  Actualizar el valor de un Instrumento

  | Clic derecho sobre el instrumento para mostrar el menú El menú Valor será disponible si el instrumento está en modo manual. Clicar el menú Valor e introducir el valor actual del instrumento.

  El color de la Cesta ha cambiado

  El color de la cesta debe ser blanco. Puede cambia a rojo claro si la cesta encuentra alguna anormalidad:

- Algunos parámetros de proceso están fuera de límites. (valor de instrumento fuera del rango Mín y Máx)
- Código de cesta no hallada. (Código Cesta = 0)
- El robot intentó colocar una cesta en una posición ya ocupada.
- El robot intentó tomar una cesta cuando ya cargaba una.

  Las tres últimas circunstancias pueden deberse a un error en el programa del robot. Comprobar que las instrucciones de mensajes sean correctos y en la posición indicada en el programa.
  Cambio a un nuevo Operario

  Todo cambio de Operario, el nuevo Operario tiene que llevar a cabo su Acceso Acceso de Operario
  No se puede salir del Fisa Logger

  | Parar Logger Ahora podrá salir.

  Lanzar Logger

  Clicar Lanzar Logger Barra de Estado
  Si todo funciona bien el texto del botón cambiará a Stop Logger. Después de unos 10 segundos los valores de instrumentos deben aparecer.

  Cualquier cesta en la línea será registrada de ahora en adelante. La historia de las cestas en la Máquina Fisa antes de lanzar Logger es desconocida. El código de cesta también será desconocido y visualizado como '0' (cero). Código de Cesta

  No se pudo abrir el puerto

- La máquina no está bajo fuerza
- Algún setting es incorrecto o algún hardware no está funcionando.

  Controle primero los parámetros, después los componentes físicos. Modalidad Supervisor

  Mensaje de anomalías al lanzar

  Tiene la posibilidad de continuar aunque algunos instrumentos tienen valores vacíos.
  Una cesta que visita una posición con valor incorrecto de instrumento será marcada con rojo.
  Parar Logger

  Clicar Parar Logger Barra de Estado

  | Recibirá un mensaje si trata de salir del Fisa Logger cuando existan cestas en la línea.

  Barra de Estado La Barra de Estado se encuentra en la parte inferior de la ventana Principal.

  Colisiones entre Robots

  Los robots pueden chocar si el programa contiene errores. Este evento es visualizado conmutando el color de los robots en colisión entre rojo y verde por algunos segundos. Una alarma es generada.