Masterkorg |

Vad är en Masterkorg?
Egenskaper
Meddelanden
Vad är en Masterkorg?

| Objekt som innehåller standardvärden för nya korgar skapade i simulering eller Logger.

Masterkorgar läggs till i installationsträdet.

Egenskaper

| Högerklicka på masterkorgen för att redigera dess egenskaper.

Masterkorgen har tre egenskaper:

- Korgsekvens
- Koder
- Beskrivning

Första menyn visar Koder: Korgsekvens: 01-01: 0123456789 (Ctrl + N)
Klicka på denna meny för att redigera korgsekvensen.
Klicka på menyn Koder för att definera korgkoden, eller följd av korgkoder, associerade med just denna korgsekvens.
En beskrivning i en masterkorg kopieras till korgar skapade i Logger elleer Simulering

Fisa Project informerar om samma korgsekvens används för olika masterkorgar.

Normalt, skulle alla korgkoder med samma korgsekvens inkluderas i egenskapen Koder för varje masterkorg.

Om en specifik korgkod behöver en längre tid i en viss position, vore detta ett fall där flera masterkorgar skulle ha samma korgsekvens.
Meddelanden

- Otillräckligt antal robotar för att kunna lägga till fler kedjor!
- Avlägsna en kedja eller lägg till en robot
- FIFO med endast en position saknar mening.
- Kedjor, lastnings- elle avlastningspositioner kan inte inkluderas i FIFOs!
- FIFO är inte applicerbart på kedja eller transportör
- FIFO som överföringsposition är inte understött.
- Alla lastningpositioner måste vara i början av sekvensen.
- Alla avlastningpositioner måste vara i slutet av sekvensen.
- Betjänade positioner överlappar!
- Överföringspositionen är felaktig!
- En robot måste betjäna minst 2 positioner
- Det finns fler överföringspositioner än robotarna kan betjäna!
- Det finns fler robotar än överföringspositioner att betjäna!
- En position i en kedja kan inte hoppas över
- Indentiska korgsekvenser
- Identiska robotsekvenser