Installationsträd |

Strukturförändringar genomförs i fönstret Installationsträd.

Navigering i installationsträdet
Lägg till och avlägsna objekt
Ändra Typ på Objektet
Skillnad mellan Lägg Till och Infoga
Redigeringstips
Flytta Noder
Släpa och släpp
Objektklasser och Typer
Objekt som kan ha interventioner
Objekt med Driftstid (för Underhållsobjekt)

Navigering i installationsträdet

Objekten är representerade genom Noder i Installationsträdet.
Noderna kan expanderas/kontraheras genom att klicka på +/- symbolerna till vänster om noden.
En nod kan ha barn (subnoder) och en förälder.
Visa menyn innehåller menyer för Expandera alla och Kontrahera alla
En nod har en ikon för att visa klasstillhörighet. Se Symboler
Lägg till och avlägsna objekt

Varje lägg till/avlägsna eller förändring av objktets typ leder till förändringar i grafiken i Huvudfönstret. Huvudfönster - Huvudfönster definierad

Många strukturförändringar kommer att återställa standardlägen och storlekar på objekten i Huvudfönstret. Av den anledningen är det viktigt att fullständigt definiera strukturen innan sista handen läggs till det grafiska utseendet.

Menyn Redigera innehåller submenyerna för att lägga till och avlägsna objekt.

Submenyer are tillgängliga eller inte beroende på sammanhanget och vilken nod som har valts.
Tillgängliga objekt för att Lägga till beror på typen av objekt som valts.
Vissa objekt tillåter inte att Lägga till nya objekt.
Vissa objekt kan bara läggas till upp till ett maximalt antal.
Vissa objekt kan inte avlägsnas (exempelvis Kontrollpanelen)

Ändra Typ på Objektet

När typen förändras kommer alla objektets barn att avlägsnas och nya objekt läggas till för den valda typen.

Skillnad mellan Lägg Till och Infoga

Lägg Till skapar ett nytt objekt som barn till den valda noden.
Infoga skapar ett nytt objekt som syskon till den valda noden (omedelbart före).
Lägg Till Efter skapar ett nytt objekt som syskon till den valda noden (omedelbart efter).

Redigeringstips

Redigeringsmenyn visas som en Popumenyn genom att högerklicka på en nod.

Använd genvägarna, t ex F4 för att lägga till ett objekt till den valda noden. Se Genvägar
Flytta Noder

Noder kan förflyttas med submenyerna under Flytta menyn
Först (Ctrl + F)
Upp (Ctrl + U)
Ned (Ctrl + D)
Sist (Ctrl + L)

En submney kan vara inaktiverad om förflyttningen inte är tillåten.

Släpa och släpp

Noder kan även förflyttas genom släpa och släpp..
Den släppta noden infogas ovanför målnoden.
Genom att hålla Alt tangenten nedtryckt vid nedsläppet, kommer infogningen att ske efter målnoden.
Genom att hålla Ctrl tangenten nedtryckt skapas en kopia av noden.

| Ikonen 'No Drop' visar om släpp är otillåtet.

Förflyttning av noder påverkar inte installationsstrukturen annat än om föräldern byts och eller en kopia görs. I detta fall måste Du positionera det nya objektet.

Endast följande objekt kan släpas och släppas:

- Master korg - Med untantag för Modellen
- Position
- Tillbehör
- Streckkodsläsare
- Instrument
- Användarobject

Objektklasser och Typer

Ett Objekt skapas från objektklassen vilken kan ses som en modell.
Om ett objekt har olika typer kommer objektet att skapas med standardvärdet för typen.
Terminologin som användes i en Fisa Rengöringsanläggning Master korg
Underhåll Objekt som kan ha interventioner Rengöringslinje
Elskåp Väggmonterad (standardtyp)
Kabinett
Pulpet Instrument Typer definieras externt i \Support Files\Basic Units.cmi
Temperatur (standardtyp)
Instrumentbuss
Streckkodsläsare Tangentbord
Seriell Port (standardtyp) Objekt med Driftstid (för Underhållsobjekt) Anläggning
Robot RN30
RN30CL
R02
RC03
RC03M
RN50 (standardtyp)
RN50T
RN50P
RN50M
RN20R
RN20RA
RN80
RN80T
RN80P
RN80M
RN30R
RN30RA
RN30RP
R04
R05
Position Lastning
Avlastning
Tank (standardtyp)
Infraröd Tork
Varmluft
Rulltransportör
Kedja
Annat
Tillbehör Användartillbehör
Ultraljud (standardtyp)
Infraröd
Agitation
Pump
Lock
Inre Lock
Dörr
Transportörmotor
Kedjemotor
Extern Liftout Vätska Kommunalt Vatten (standardtyp)
Demineraliserat vatten
Ultrarent Vatten
Alkaliskt Rengöringsmedel
Neutralt Rengöringsmedel
Surt Rengöringsmedel
Organiskt Lösningsmedel
Emulsion o/w
Dopplackerings lack
Korrossionsinhibitor
Användardefinierad Vätska Användarobject
IO Modul